SPIS TREŚCI

19.	UŻYWANIE ACTIVESYNC
19.1.	Czym jest Active Sync?
19.2.	Podłączanie Braille Sense do komputera
19.3.	Konfiguracja Braille Sense w programie ActiveSync
19.4.	Przenoszenie plików do notatnika za pomocą ActiveSync

19. Używanie ActiveSync
19.1. Czym jest Active Sync?
ActiveSync to program pozwalający urządzeniom przenośnym na łączenie się z komputerami osobistymi. Program ten umożliwia transfer danych do urządzenia przenośnego z komputera i z powrotem. Nie jest on dostarczany wraz z Braille Sense. Zatem, chcąc używać ActiveSync, musimy pobrać go z Internetu na nasz komputer.
19.2. Podłączanie Braille Sense do komputera
Zanim pierwszy raz podłączymy nasz notatnik do komputera musimy się upewnić, że jest on wyłączony. Po zainstalowaniu ActiveSync należy podłączyć kabel USB do portu klienta USB (Jedyny port, do którego pasuje wtyk przewodu USB dostarczanego z Notatnikiem. Przyp. Tłum.),  na tylnej obudowie Braille Sense a następnie drugi koniec kabla podłączyć do komputera. Po połączeniu urządzeń kablem należy włączyć Braille Sense. Jeżeli połączenie się powiodło użytkownik powinien usłyszeć kilka dźwięków. Najpierw sygnał z Braille Sense a później dźwięk „ding-dong” z komputera, który pozwala nam zorientować się, że połączenie Braille Sense z komputerem wykonano poprawnie. PO czym usłyszymy ponownie opisaną powyżej serię dźwięków.
19.3. Konfiguracja Braille Sense w programie ActiveSync
Gdy już połączyliśmy Braille Sense z komputerem i usłyszeliśmy wszystkie opisane powyżej dźwięki na monitorze naszego komputera pojawi się okno, w którym zobaczymy nagłówek: „Ustaw powiązanie”. Opcje dostępne na tym ekranie to przyciski „tak” i „nie”. Jeżeli wybierzemy „tak”, to podczas następnego podłączenie Braille Sense do komputera wskazana w ustawieniach konfiguracji zawartość naszego notatnika zostanie automatycznie zsynchronizowana z odpowiednimi plikami programu Microsoft Outlook. Jeżeli wybierzemy „nie” ekran „ustaw powiązanie”, będzie się pojawiał za każdym razem gdy urządzenie zostanie podłączone do komputera.
Chcąc zsynchronizować zawartość Braille Sense z odpowiadającymi jej danymi w programie Microsoft Outlook wybieramy „tak” a następnie naciskamy przycisk „następny”. Teraz użytkownik zostanie poproszony o wpisanie nazwy przenośnego urządzenia. Użyć można tylko następujących znaków: _, A-Z, oraz 0-9. używanie spacji jest w tym polu edycji niedozwolone. Po wpisaniu odpowiedniej nazwy należy nacisnąć przycisk „następny”. W tym kroku program ActiveSync otworzy pole listy funkcji. Obok każdej z nich znajduje się pole wyboru. Należy się upewnić, że zaznaczone jest tylko, zgodne z programem Microsoft Outlook, pole „kontakty”. Po dokonaniu powyższych czynności należy nacisnąć przycisk „następny”, aby pojawiło się kolejne okno dialogowe, w którym znajdziemy komunikat: „instalacja zakończona”. Teraz już tylko trzeba nacisnąć, znajdujący się w tymże oknie dialogowym, przycisk „zakończ”. Program ActivSync odnajdzie zmiany i zsynchronizuje je z Microsoft Outlook. Aby uzyskać więcej informacji na temat obsługi programu ActivSync lub Microsoft Outlook prosimy odwiedzić stronę http://www.microsoft.com/. 
19.4. Przenoszenie plików do notatnika za pomocą ActiveSync
Aby przenieść pliki z komputera do Braille Sense należy najpierw interesujące nas plik(i) odnaleźć. Gdy już to zrobiliśmy upewniamy się, że pliki zostały zaznaczone przez naciśnięcie klawisza „odstęp” na klawiaturze naszego komputera. Teraz korzystamy ze skrótu klawiszowego „Ctrl-c”, aby skopiować je do schowka, naciskamy kolejny skrót klawiszowy „klawisz Windows-d” aby w ten sposób przejść na pulpit, gdzie użytkownicy systemów innych niż Windows Vista naciskają literę „m” do chwili, gdy usłyszą „mój komputer”. Użytkownicy systemu Windows Vista w tym samym celu naciskają literę „k”, gdyż na ich pulpitach odnośna ikona nosi nazwę „komputer”. Teraz naciskamy klawisz „enter” a w otwartym wówczas oknie listy odnajdujemy pozycję „urządzenie przenośne”. (może się także nazywać „urządzenie z systemem Windows mobile”) i naciskamy klawisz „enter”. Owo urządzenie przenośne to nasz Braille Sense. Gdy już je otworzyliśmy mamy dostęp do listy plików znajdujących się na Braille Sense. Jedną z pozycji na tej liście jest „mój komputer”. Naciskamy zatem literę „m” do chwili, gdy usłyszymy: „mój komputer” a następnie ponownie naciskamy klawisz „enter”. Teraz otwarte zostanie kolejne okno listy plików. Na tej liście można odnaleźć pozycję o nazwie „flashdisk”. To ten sam flashdisk, który otwieraliśmy już używając naszego menedżera plików. Aby łatwo odnaleźć go we wspomnianym powyżej oknie listy plików naciskamy literę „f” a następnie naciskamy klawisz „enter” aby go otworzyć. Jak z pewnością w tym momencie państwo zauważą, wszystkie pliki i foldery, do których mamy dostęp za pośrednictwem menedżera plików, znajdują się właśnie tutaj. W tym miejscu, w folderze głównym dysku flash lub w dowolnym z podfolderów, możemy wkleić nasze pliki używając do tego skrótu klawiszowego „Ctrl-v”.
Jeśli chcemy, używając ActiveSync, skopiować pliki z Braille Sense do naszego komputera, to postępujemy zgodnie z opisaną powyżej procedurą z tą tylko różnicą, że kopiujemy pliki z Braille Sense a wklejamy je w wybranym folderze docelowym na naszym komputerze.

