TABLE OF CONTENTS

9. Lecteur multimédia
9.1 Utiliser les touches audio
9.1.1 Bouton Lecture/Pause
9.1.2 Boutons Avance et Retour
9.1.3 Bouton Enregistrer
9.1.4 Bouton Arrêt
9.2 Clavier et touches étendues
9.2.1 Onglet Information de lecture
9.2.2 Onglet Liste de lecture
9.2.3 Touches de raccourcis dans l'onglet Informations de lecture et l'onglet Liste de lecture
9.3 Comment utiliser le menu du Lecteur multimédia
9.3.1 Fichier
9.3.2 Lire
9.3.3 Enregistrer
9.3.4 Menu Avancé
9.3.5 Signet
9.3.6 Paramètres
9.4 Raccourcis dans le Lecteur Daisy


9. Lecteur multimédia

Le Lecteur multimédia sur le BrailleSense Plus AZERTY est un programme avec lequel vous pouvez écouter des fichiers audio. Le Lecteur Multimédia lit les formats suivants : ac3, asf, asx, m3u, mp2, mp3, mp4, mpa, mpg, ogg, pls, wav, wax, wma, flac, midi et wmv. Notez que vous ne serez pas en mesure de voir la vidéo avec des fichiers "avi" et "wmv".

Vous pouvez contrôler la lecture de fichiers audio à l'aide des commandes au clavier braille ou des touches audio qui se trouvent sur le panneau avant du BrailleSense Plus AZERTY. Le Lecteur multimédia peut lire des voix enregistrées ainsi que des fichiers musicaux.

9.1 Utiliser les touches audio

Il y a une série de boutons sur le panneau avant du BrailleSense Plus AZERTY. Ces boutons peuvent être utilisés pour contrôler le Lecteur multimédia. Vous trouverez cinq boutons sur le BrailleSense Plus AZERTY. A partir de la gauche et allant vers la droite, les boutons sont appelés : "retour", "enregistrement", "arrêt", "lecture/ pause" et "avance". Ces touches sont utilisées pour écouter et enregistrer de la musique ou la voix rapidement et facilement.

Si "Lecture/Pause" est actionnée pendant que vous utilisez un programme autre que le Lecteur multimédia, le BrailleSense Plus AZERTY jouera les fichiers dans la liste de lecture. S'il n'y a pas de fichiers dans la liste de lecture, le BrailleSense Plus AZERTY dit : "Rien à afficher". Les autres boutons, "retour", "arrêt" et "avance" sont disponibles lorsque vous démarrez la lecture audio en appuyant sur la touche "lecture/pause". 
Même si le Lecteur multimédia démarre lorsque vous appuyez sur la touche "Lecture/Pause" pendant que vous utilisez un autre programme, le BrailleSense Plus AZERTY n'arrêtera pas le programme qui est en cours d'exécution.

9.1.1 Bouton Lecture/Pause

Le bouton "Lecture/Pause" a une forme rectangulaire allongée. Pour localiser le bouton "Lecture/Pause", trouvez celui qui se trouve le plus à droite sur le panneau avant. Ensuite, déplacez-vous d'un bouton à gauche. C'est le bouton "Lecture/Pause". Avec le bouton "Lecture/Pause", vous pouvez facilement lire les fichiers audio enregistrés dans la liste de lecture. S'il n'y a pas de fichiers enregistrés dans la liste de lecture, le BrailleSense Plus AZERTY affiche le message: "Rien à afficher". Vous devez ajouter un fichier à la liste de lecture avant de pouvoir être joué. S'il y a plus d'un fichier dans la liste de lecture lorsque vous appuyez sur la touche "Lecture/Pause", le BrailleSense Plus AZERTY joue tous les fichiers de la liste l'un après l'autre. Si vous appuyez sur le bouton "Lecture/Pause" à nouveau lorsqu'un fichier est en cours de lecture, la lecture est interrompue. Si vous voulez reprendre la lecture, appuyez sur la touche à nouveau. Si vous appuyez sur la touche "Lecture/Pause" pendant que vous êtes dans la boîte de dialogue "Enregistrer", le son qui a été enregistré dernièrement sera rejoué.

9.1.2 Boutons Avance et Retour

Ces boutons ont une forme triangulaire. Le bouton "Retour" est le premier bouton de gauche sur le panneau avant, et il pointe vers la gauche. Le bouton "Avance" est le bouton qui est le plus à droite sur le panneau avant et pointe vers la droite. Si vous appuyez sur le bouton "Avance", le fichier suivant dans la liste de lecture sera joué, et le bouton "Retour" jouera le fichier précédent. Si vous appuyez sur l'un de ces boutons pendant la lecture d'un fichier audio, le BrailleSense Plus AZERTY arrête la lecture du fichier courant et passe au fichier suivant ou précédent (en fonction du bouton que vous actionnez) dans la liste de lecture, et commence à le jouer. Si vous appuyez sur le bouton "Avance" (alors que le dernier fichier de la liste est en cours de lecture), ou le bouton "Retour" (alors que le premier fichier dans la liste est en cours de lecture), cela n'aura aucun effet, et le BrailleSense Plus AZERTY n'arrêtera pas la lecture du fichier courant.

9.1.3 Bouton Enregistrer

Le bouton "Enregistrement" a une forme circulaire et est utilisé pour enregistrer le son en utilisant le micro interne ou un externe. Le bouton "Enregistrement" est situé directement à droite du bouton "Retour". Pour utiliser ce bouton pour enregistrer du son, vous devez être soit dans le "Lecteur multimédia" soit dans le menu "programmes". Si vous appuyez ne fois sur le bouton "Enregistrement", le BrailleSense Plus AZERTY ouvre la boîte de dialogue "Enregistrement" . Si vous appuyez à nouveau sur le bouton "Enregistrement", le BrailleSense Plus AZERTY reprend l'enregistrement. Lorsque vous appuyez sur le bouton "Enregistrement" lorsque vous enregistrez, le BrailleSense Plus AZERTY met en pause l'enregistrement. Vous pouvez reprendre l'enregistrement en appuyant à nouveau sur le bouton "Enregistrement". Le son enregistré est stocké dans un fichier dans le dossier "flashdisk/media/record". 

9.1.4 Bouton Arrêt

Le bouton "Arrêt" a une forme carrée et est utilisé pour arrêter la lecture. Si vous appuyez sur le bouton "Arrêt" lorsqu'un fichier audio est joué, le BrailleSense Plus AZERTY s'arrête de jouer. La prochaine fois que le BrailleSense Plus AZERTY commence à jouer, il commence à partir du premier fichier de la liste de lecture. Si vous appuyez sur ce bouton pendant l'enregistrement, le BrailleSense Plus AZERTY arrête l'opération. Si vous appuyez sur le bouton "Arrêt" dans la boîte de dialogue "Enregistrement" alors que le BrailleSense Plus AZERTY n'enregistre pas, la boîte de dialogue se ferme.

9.1.5 Utiliser les touches audio dans la boîte de dialogue ouvrir fichier

Vous pouvez ouvrir la boîte de dialogue "Ouvrir fichier" en appuyant longuement sur bouton "Arrêt" dans la boîte de dialogue "Lecteur multimédia". Et si vous appuyez à nouveau sur le bouton "Arrêt", cette boîte de dialogue se ferme. Et puis vous ramène à la boîte de dialogue "Lecteur multimédia".
Le bouton "Lecture/Pause" a la même fonction que "Entrée" dans la boîte de dialogue "Ouvrir fichier". Aussi les boutons "Arrêt", "Enregistrement", "Retour" et "Avance" ont la même fonction que "Backspace", "Espace", "Flèche haut" et "Flèche bas" dans la boîte de dialogue "Ouvrir fichier". 
A savoir, vous pouvez monter et descendre en appuyant sur les boutons "Retour" et "Avance" dans la liste des fichiers. Et vous pouvez sélectionner et désélectionner en appuyant sur le bouton "Enregistrement". Si vous appuyez sur "Arrêt", vous pouvez aller au dossier supérieur. Et si vous appuyez sur "Lecture/Pause", vous pouvez lire le fichier sélectionné de la liste de fichier de la boite de dialogue "Ouvrir fichier".
Pour utiliser cette fonction, vous devez régler mode audio en "Mode média".

9.2 Clavier et touches étendues

Vous pouvez utiliser plusieurs des fonctionnalités du "Lecteur multimédia" avec le clavier braille et à l'aide des touches audio. Vous pouvez utiliser les commandes du clavier pour contrôler le lecteur dans la boîte de dialogue "Lecteur multimédia". Pour ouvrir le "Lecteur multimédia", faites "Entrée" sur "Lecteur multimédia" ou "m" dans le menu "programmes". Le "Lecteur multimédia" s'ouvre également lorsque vous lisez des fichiers audio en appuyant sur le bouton "Lecture/pause" du panneau avant du BrailleSense Plus AZERTY. Cette boîte de dialogue contient deux onglets d'information : "Information de lecture" et "Liste de lecture". Appuyez sur "Tab" ou "Shift-Tab" pour vous déplacer entre les onglets. 

9.2.1 Onglet Information de lecture

L'onglet "Information de lecture" affiche le numéro de piste, le nom du fichier, et le statut de lecture en cours de telles que (lecture, pause ou arrêt). S'il n'y a pas de fichiers dans la liste de lecture, le BrailleSense Plus AZERTY affiche "Titre: Rien à afficher". Si vous appuyez sur "Flèche bas", le BrailleSense Plus AZERTY affiche l'information du temps de lecture. 
Tout d'abord, le temps écoulé ou restant est affiché. Vous pouvez définir si le temps écoulé ou le temps restant sera affiché, en utilisant la boîte de dialogue "Paramètres de lecture". Si vous avez sélectionné "temps restant" avec cette option, le - (signe moins), sera affiché devant la durée. A côté du temps écoulé/restant, le BrailleSense Plus AZERTY affiche le temps total de lecture du fichier sélectionné.
S'il n'y a pas de fichiers dans la liste de lecture, "Temps: Pas de temps affichable" sera affiché.

9.2.2 Onglet Liste de lecture

L'onglet "Liste de lecture" affiche tous les fichiers de la liste de lecture. Pour chaque fichier dans la liste de lecture, il affiche le numéro de piste, le nom du fichier, la position actuelle du fichier dans la liste, et le nombre total de fichiers dans la liste. S'il n'y a pas de fichier dans la liste de lecture, le BrailleSense Plus AZERTY affiche le message "Liste vide".
 
Par exemple, si vous aviez la piste suivante sur le BrailleSense Plus AZERTY : "Piste 1 Chopin - Fantaisie Impromptue 1/10", alors "Piste 1" signifie que ce fichier est le premier élément de la liste de lecture. "Chopin - Fantaisie Impromptue" est le nom du fichier. "1/10" signifie que le fichier est le premier de dix fichiers dans la liste de lecture. Chaque fois que vous enregistrez un fichier audio en utilisant le menu "Fichier", le fichier est ajouté à la liste de lecture.

9.2.3 Touches de raccourcis dans l'onglet Informations de lecture et l'onglet Liste de lecture

Les touches de raccourci qui peuvent être utilisées dans les onglets "informations de lecture" et "Liste de lecture" sont les suivantes :

1) Touches de raccourcis dans l'onglet Information de lecture

Raccourci / Fonction
Espace-4 / 
Aller à l'information suivante :
Espace-1 / Aller à l'information précédente :
Espace / "Pause" dans l'état lecture et "Lecture" dans l'état pause :
Entrée / Commencer à lire :
Backspace / Arrêter d'écouter
Point 6 / Écouter le fichier suivant :
Point 3 / Écouter le fichier précédant :
Points 2-5-6 / Écouter le dernier fichier :
Points 1-3 / Écouter le premier fichier :
 Points 5-6 / Écouter le cinquième fichier après le fichier courant :
Points 2-3 / Écouter le cinquième fichier avant le fichier courant :
Point 4 / Allez à la position suivante selon l'unité de temps et écouter
Point 1 / Allez à la position précédente selon l'unité de temps et écouter
Point 2 ou 5 / Changer l'unité de temps
Points 3-4-5 / Accélérer :
Points 1-2-6 / Ralentir
Espace-bouton de défilement haut / Augmenter le volume
Espace-bouton de défilement bas / Baisser le volume
Espace-1-3-4 / Ouvrir le menu :
Espace-1-2-5 / Ouvrir l'aide :
Espace-4-5/Espace-1-2  / Aller à l'onglet "Liste de lecture"
Espace-1-3-5-6 / Quitter "Lecteur média"


2) Raccourcis dans l'onglet Liste de lecture

Raccourci / Fonction

Espace-4 / Aller au fichier suivant
Espace-1 / Aller au fichier précédent
Espace-4-6 / Aller au dernier fichier
Espace-1-3 / Aller au premier fichier
Espace / Sélectionner/reprendre fichier courant (en lecture, il est utilisé comme lecture/pause)
Entrée-1-2 / Début de sélection de fichiers

Entrée / Début de lecture des fichiers sélectionnés
Backspace / Arrêter d'écouter
Espace-1-4-5 / Supprimer les fichiers sélectionnés dans la liste de lecture
Point 6 / Écouter le fichier suivant :
Point 3 / Écouter le fichier précédant :
Points 4-6 / Écouter le dernier fichier :
Points 1-3 / Écouter le premier fichier :
Points 5-6 / Écouter le cinquième fichier après le fichier courant :
Points 2-3 / Écouter le cinquième fichier avant le fichier courant :
Point 4 / Allez à la position suivante selon l'unité de temps et écouter
Point 1 / Allez à la position précédente selon l'unité de temps et écouter
Point 2 ou 5 / Changer l'unité de temps
Points 3-4-5 / Accélérer :
Points 1-2-6 / Ralentir
Espace-bouton de défilement haut / Augmenter le volume
Espace-bouton de défilement bas / Baisser le volume
Espace-1-3-4 / Ouvrir le menu :
Espace-1-2-5 / Ouvrir l'aide :
Espace-4-5/Espace-1-2 / Aller à l'onglet "Information de lecture"
Espace-1-3-5-6 / Quitter "Lecteur média"

9.3 Comment utiliser le menu du Lecteur multimédia

Lorsque vous souhaitez ouvrir le menu du "Lecteur multimédia", vous pouvez appuyer sur "Alt". Ce menu contient six éléments : "Fichier", "Lecture", "Enregistrement", "Avancé", "Signet" et "Réglages". L'utilisation du menu "Fichier" vous permet d'ajouter ou de supprimer des fichiers dans la liste de lecture. Le menu "Lecture" répertorie toutes les commandes liées à la lecture de fichiers. Le menu "Enregistrement" ouvre la boîte de dialogue "Enregistrement" qui vous permet d'enregistrer des sons et de les écouter. Le menu "Avancé" contient les commandes liées à vos favoris et signets. Le menu "Réglages" vous permet de définir diverses options du Lecteur multimédia.

9.3.1 Fichier

Lorsque vous souhaitez utiliser le menu "Fichier", vous pouvez appuyer sur "Alt" pour appeler le menu du "Lecteur multimédia", puis faites "Entrée" sur "Fichier" ou "f". Un sous-menu apparaît, qui contient "Ouvrir Fichier", "Ouvrir dossier", "Ajouter fichier", "Ajouter dossier", "Sauvegarder liste de lecture", "Sauvegarder sous liste de lecture", "Retirer de la liste", "Ouvrir URL" et "Quitter". Vous pouvez vous déplacer entre ces éléments en appuyant sur "Flèche bas" ou "Flèche haut". Faites "Entrée" sur l'élément que vous souhaitez exécuter. Si vous souhaitez revenir au menu qui est d'un niveau supérieur, vous pouvez appuyer sur "Esc". Ensuite, appuyez sur "Alt-F4", ce qui fermera le menu et vous ramènera à la boîte de dialogue "Lecteur multimédia".

9.3.1.1 Ouvrir un fichier

Vous pouvez utiliser la fonction "Ouvrir fichier" du menu pour ajouter des fichiers à la liste de lecture et commencer à écouter. Si vous faites "Entrée" sur "Ouvrir fichier", une boîte de dialogue s'ouvre, tout comme la "Liste des fichiers" dans le "Gestionnaire de fichiers." Vous pouvez naviguer dans la liste des fichiers comme vous le faites dans la "Liste des fichiers" dans le "Gestionnaire de fichiers." Les fichiers audio qui peuvent être lus dans le "Lecteur multimédia" sont des fichiers qui ont les extensions, ac3, asf, asx, m3u, mp2, mp3, ogg, pls, wav, wax, wma et wmv. Si vous sélectionnez tous les fichiers que vous souhaitez lire et appuyez sur "Entrée", le BrailleSense Plus AZERTY va enregistrer les fichiers dans la liste de lecture et commencer à jouer le premier d'entre-eux. Vous pouvez sélectionner plusieurs fichiers dans la boîte de dialogue "Ouvrir fichier" en faisant "Espace" sur le fichier que vous voulez écouter, puis passer à un autre fichier à lire et appuyez sur "Espace". Une fois que vous avez fini de sélectionner tous les fichiers que vous souhaitez, appuyez sur "Entrée". Lorsque vous ouvrez la boîte de dialogue "Ouvrir fichier", les fichiers dans le dossier par défaut sont affichés. Le dossier par défaut est "/flashdisk/media". Vous pouvez également ouvrir la boîte de dialogue "Ouvrir fichier" en appuyant sur "Ctrl-o" dans la boîte de dialogue "Lecteur multimédia".

9.3.1.2 Ouvrir un dossier

Cette commande "Ouvrir dossier" du menu permet de sélectionner tous les fichiers audio dans les dossiers sélectionnés pour les mettre dans la liste de lecture et les jouer l'un après l'autre. Si vous faites "Entrée" sur "Ouvrir dossier" du menu "Fichier" ou appuyez sur "Ctrl-f" dans la boîte de dialogue "Lecteur multimédia", la boîte de dialogue "Ouvrir dossier" s'ouvre. La boîte de dialogue "Ouvrir dossier" est presque la même que celle "Ouvrir fichier". La différence est seulement que ce sont des noms de dossier et non pas de fichiers qui sont affichés dans "Ouvrir dossier". Lorsque vous ouvrez la boîte de dialogue "Ouvrir dossier", le nom du dossier par défaut s'affiche. Le dossier par défaut est "flashdisk". Appuyez sur "Entrée" pour afficher tous les dossiers dans "flashdisk" et faites "Flèche haut" ou "Flèche bas" pour vous déplacer entre les noms de dossier. Si vous souhaitez vous déplacer dans le dossier sur lequel vous êtes actuellement positionné (et la liste de tous les fichiers qu'il contient), appuyez sur "Entrée" sur le nom du dossier. Appuyez sur "Backspace" si vous voulez monter au dossier parent. Si vous souhaitez sélectionner un dossier, appuyez sur "Espace" sur le nom du dossier. Vous pouvez sélectionner plus d'un dossier. Une fois que vous avez sélectionné tous les dossiers que vous souhaitez, appuyez sur "Entrée". Alors, le BrailleSense Plus AZERTY ajoute tous les fichiers audio, avec les extensions, "wav", "mp3" et "wma", à partir des dossiers sélectionnés à la liste de lecture et commence la lecture du premier fichier.

9.3.1.3 Ajouter un fichier

L'élément de menu "Ajouter fichier" est utilisé pour ajouter des fichiers audio à la liste de lecture. Si vous faites "Entrée" sur "Ajouter fichier" dans le menu "Fichier" ou appuyez sur "Alt-o" dans la boîte de dialogue "Lecteur multimédia", c'est la même boîte de dialogue utilisée pour "Ouvrir fichier" qui s'affiche. Si vous sélectionnez tous les fichiers que vous voulez et appuyez sur "Entrée" (comme dans la boîte de dialogue "Ouvrir fichier"), alors le BrailleSense Plus AZERTY va ajouter les fichiers sélectionnés dans la liste de lecture. Toutefois, le BrailleSense Plus AZERTY ne démarre pas la lecture de ces fichiers. Si vous voulez commencer à écouter les fichiers de la liste de lecture, appuyez sur la touche "Lecture/Pause" sur le panneau avant du BrailleSense Plus AZERTY. Ou, vous pouvez faire "Entrée" sur "Lecture" dans le menu "Lecture". 

9.3.1.4 Ajouter un dossier

L'élément de menu "Ajouter dossier" est utilisé pour ajouter tous les fichiers audio d'un dossier sélectionné dans la liste de lecture. Si vous faites "Entrée" sur "Ajouter dossier" dans le menu "Fichier" (ou appuyez sur "Alt-f" dans la boîte de dialogue "Lecteur multimédia"), c'est la même boîte de dialogue utilisée pour "Ouvrir dossier" qui s'affiche. Si vous sélectionnez tous les dossiers et appuyez sur "Entrée", le BrailleSense Plus AZERTY va ajouter tous les fichiers audio des dossiers sélectionnés dans la liste de lecture. Toutefois, il ne commencera pas à jouer les fichiers. Vous pouvez commencer à jouer les fichiers dans la liste de lecture en appuyant sur "Lecture/Pause" sur le panneau avant du BrailleSense Plus AZERTY ou en faisant "Entrée" sur "Lecture" dans le menu "Lecture". 

9.3.1.5 Enregistrer la liste de lecture

L'option "Sauvegarder liste de lecture" dans le menu est utilisée pour enregistrer la liste de lecture sur un disque. Si vous souhaitez utiliser cette option, vous pouvez appuyer sur "Alt" pour ouvrir le menu "Fichier" et exécuter la commande "Sauvegarder liste de lecture" en se positionnant sur elle et en appuyant sur "Entrée", ou vous pouvez appuyer sur "s". Sinon, vous pouvez appuyer sur "Ctrl-s" dans la boîte de dialogue "Lecteur multimédia".

Si vous activez le programme "Lecteur multimédia" et exécutez en premier "Sauvegarder liste de lecture", la boîte de dialogue "Sauvegarder sous liste de lecture" s'ouvre. 

Si vous exécutez "Sauvegarder liste de lecture" après avoir enregistré une fois la liste de lecture, le BrailleSense Plus AZERTY sauvegardera la liste de lecture avec le même nom de fichier sans l'aide d'une boîte de dialogue. Après avoir enregistré la liste de lecture, vous revenez à la boîte de dialogue "Lecteur multimédia".

9.3.1.6 Sauvegarder sous liste de lecture

L'élément de menu "Sauvegarder sous liste de lecture" est utilisé pour enregistrer la liste de lecture dans un fichier différent ou sur un autre disque. Si vous souhaitez utiliser cette option, vous pouvez appuyer sur "Alt" pour ouvrir le menu "Fichier" et exécuter la commande "Sauvegarder comme liste de lecture" en se positionnant sur elle et en appuyant sur "Entrée", ou vous pouvez appuyer sur "l". Sinon, vous pouvez appuyer sur "Alt-s" dans la boîte de dialogue "Lecteur multimédia". 

Si vous exécutez "Sauvegarder sous liste de lecture", la boîte de dialogue "Sauvegarder sous liste de lecture" s'affiche. Cette boîte de dialogue se compose de : "Liste de fichiers", "Nom de fichier", un bouton "Confirmer" et un bouton "Annuler". Si la boîte de dialogue est ouverte, "Nom de fichier:" est affiché. Vous pouvez passer d'un onglet à l'autre en appuyant sur "Tab" ou "Shift-Tab".
Le format d'enregistrement d'un fichier de liste de lecture est toujours "m3u". Par défaut, le fichier est enregistré dans "/flashdisk/media".

Si vous voulez un nouveau nom de fichier, tapez le nouveau nom de fichier. Vous ne pouvez pas utiliser les caractères suivants dans un nom de fichier : "|, \, <,>,?, :, *".
Si vous souhaitez modifier le lieu d'enregistrement, passez à "Liste fichiers" en appuyant sur "Shift-Tab". Et déplacez-vous à l'endroit où vous souhaitez faire l'enregistrement en utilisant les touches de navigation dans le programme "Gestionnaire de fichiers".

9.3.1.7 Supprimer un élément

Si vous souhaitez supprimer un fichier de la liste de lecture, recherchez d'abord le fichier à supprimer dans l'onglet "Liste de lecture" en appuyant sur "Flèche haut" ou "Flèche bas" à plusieurs reprises. Ensuite, ouvrez le menu du "Lecteur multimédia" en appuyant sur "Alt" et faites "Entrée" sur "Fichier". Maintenant, déplacez-vous à "Retirer de la liste" en appuyant sur "Flèche bas" à plusieurs reprises, puis faites "Entrée". Ou, vous pouvez faire "Del" sur le fichier à supprimer dans l'onglet "Liste de lecture". Vous pouvez sélectionner plusieurs fichiers dans la "Liste de lecture" en appuyant sur l'onglet "Espace" de chaque fichier à supprimer. "*" sera affiché devant chaque élément sélectionné. Si vous appuyez sur "Espace" sur un élément sélectionné, la sélection sera annulée et le signe "*" disparaîtra. Maintenant, nous allons expliquer comment supprimer plusieurs fichiers dans un bloc de la liste de lecture. Appuyez sur "Ctrl-b" sur le premier fichier à supprimer. "Ctrl-b" est le début du bloc. Ensuite, si vous appuyez sur "Flèche bas" ou "Flèche haut", les fichiers affichés seront sélectionnés. Après avoir sélectionné les fichiers que vous souhaitez supprimer, appuyez sur "Del" afin de les supprimer.

9.3.1.8 Ouvrir une URL

L'élément de menu "Ouvrir URL" est utilisé pour lire le flux audio dans une page web. Si vous faites "Entrée" sur "Ouvrir URL" dans le menu "Fichier" ou appuyez sur "Ctrl-l" dans la boîte de dialogue "Lecteur multimédia". La boîte de dialogue s'affiche. Dans cette boîte de dialogue, tapez l'adresse web du flux audio et appuyez sur "Entrée", le flux audio sera automatiquement joué.

9.3.1.9 Quitter

Vous pouvez quitter le "Lecteur multimédia" en sélectionnant "Quitter" dans le menu "Fichier", ou en appuyant sur "Alt-F4" dans la boîte de dialogue "Lecteur multimédia". Alors, le BrailleSense Plus AZERTY arrête de jouer (s'il joue un fichier), quitte le "Lecteur multimédia" et retourne au menu "programme".

9.3.2 Lire

Le sous-menu "Lecture" a toutes les commandes qui peuvent être utilisées pour contrôler la lecture. Pour utiliser ce menu, d'abord, appuyez sur "Alt" pour appeler le menu "Lecteur multimédia". Ensuite, appuyez sur "Flèche bas". Le BrailleSense Plus AZERTY affiche alors "Lecture (p)->". Ensuite, appuyez sur "Entrée" et le sous-menu "Lecture" s'affiche. Vous pouvez vous déplacer à n'importe quel élément dans ce menu en appuyant sur "Flèche bas" ou "Flèche haut" à plusieurs reprises. Pour revenir au plus haut niveau dans le menu "Lecteur multimédia", appuyez sur "Esc". Appuyez sur "Alt-F4" si vous souhaitez fermer le menu et revenir à la boîte de dialogue "Lecteur multimédia". Toutes les commandes qui peuvent être utilisées dans ce menu sont expliquées dans ce chapitre.

9.3.2.1 Lire

Si vous faites "Entrée" sur "Lecture", le BrailleSense Plus AZERTY va commencer à lire les fichiers de la liste de lecture. Aussi, si vous appuyez sur "x" ou "Entrée" dans la boîte de dialogue "Lecteur multimédia", le BrailleSense Plus AZERTY va commencer à lire. 

9.3.2.2 Piste précédente

"Piste précédente" est utilisé pour lire le fichier précédent alors qu'un fichier est en cours de lecture. Vous pouvez aussi le faire en appuyant sur "z" ou "Alt-Flèche gauche" dans la boîte de dialogue "Lecteur multimédia". 

9.3.2.3 Piste suivante

Cet élément est utilisé pour lire le fichier suivant dans la liste de lecture alors qu'un fichier est en cours de lecture. Pour cela, vous pouvez également appuyer sur "b" ou "Alt-Flèche droite" dans la boîte de dialogue "Lecteur multimédia".

9.3.2.4 Reculer de 5 morceaux

Cette commande est utilisée pour lire le cinquième fichier devant celui qui est en cours de lecture. Vous pouvez également appuyer sur "Alt-Flèche haut" dans la boîte de dialogue "Lecteur multimédia".

9.3.2.5 Avancer de 5 morceaux

Cette commande est utilisée pour lire le cinquième fichier après celui qui est en cours de lecture. Vous pouvez aussi le faire en appuyant sur "Alt-Flèche bas" dans la boîte de dialogue "Lecteur multimédia".

9.3.2.6 Premier morceau

C'est utilisé pour jouer le premier fichier dans la liste de lecture. Vous pouvez aussi le faire en appuyant sur "Ctrl-Fn-Alt-Flèche gauche" dans la boîte de dialogue "Lecteur multimédia".

9.3.2.7 Dernier morceau 

C'est utilisé pour jouer le dernier fichier dans la liste de lecture. Vous pouvez aussi le faire en appuyant sur "Ctrl-Fn-Alt-Flèche droite" dans la boîte de dialogue "Lecteur multimédia".

9.3.2.8 Augmenter et réduire le Volume

Ces options sont utilisées pour ajuster le volume de lecture audio. Ici, les différents niveaux de volume vont de 0 à 10. Vous pouvez également régler le volume en appuyant sur "Shift-Flèche haut" ou "Shift-Flèche bas" dans la boîte de dialogue "Lecteur multimédia". Le niveau de volume réel dépend de la valeur du "volume de la voix" qui est définie dans le "Réglage des options". Par exemple, si "Volume de la voix" est fixé à 5 et le niveau de volume dans le "Lecteur multimédia" est réglé à son maximum 10, le volume réel est de 5. Si le niveau de volume dans le "Lecteur multimédia" est fixé à 5, le niveau de volume réel est de 2,5.

9.3.2.9 Accélérer et Réduire le débit

Vous pouvez utiliser ces commandes pour régler la vitesse de lecture audio. Les différents niveaux de vitesse vont de 1 à 10. Vous pouvez également régler la vitesse en appuyant sur "Shift-Flèche gauche" ou "Shift-Flèche droite" dans la boîte de dialogue "Lecteur multimédia". "Shift-Flèche droit" peut augmenter la vitesse de lecture audio et "Shift-Flèche gauche" peut diminuer la vitesse de lecture audio.

9.3.2.10 Pause

Cet élément est pour mettre en pause la lecture pendant que vous écoutez un fichier. Si vous utilisez de nouveau cette commande, le BrailleSense Plus AZERTY va recommencer à lire à partir de la position où il a cessé de jouer. Vous pouvez aussi le faire en appuyant sur "Espace" dans la boîte de dialogue "Lecteur multimédia". 

9.3.2.11 Arrêt

C'est utilisé pour arrêter la lecture du fichier qui est actuellement en cours de lecture. Vous pouvez aussi le faire en appuyant sur "c" ou "Backspace" dans la boîte de dialogue "Lecteur multimédia".

9.3.2.12 Piste précédente 

Cette commande est utilisée pour lire le fichier précédent alors qu'un fichier est en cours de lecture. Vous pouvez aussi le faire en appuyant sur "Ctrl-Page précédente" dans la boîte de dialogue "Lecteur multimédia". 

9.3.2.13 Piste suivante 

Cette commande est utilisée pour lire le fichier suivant alors qu'un fichier est en cours de lecture. Vous pouvez aussi le faire en appuyant sur "Ctrl-Page suivante" dans la boîte de dialogue "Lecteur multimédia". 

9.3.3 Enregistrer

Cet élément de menu est utilisé pour ouvrir la boîte de dialogue "Enregistrement". Pour ouvrir la boîte de dialogue "Enregistrement", d'abord, appuyez sur "Alt" pour faire apparaître le menu "Lecteur multimédia". Appuyez sur "Flèche bas" deux fois pour passer au "Enregistrer (r)" puis faites "Entrée", ou vous pouvez appuyer sur "r". Ensuite, le BrailleSense Plus AZERTY affiche la boîte de dialogue "Enregistrement". Vous pouvez également ouvrir la boîte de dialogue en appuyant sur "Ctrl-r" dans la boîte de dialogue "Lecteur multimédia". La boîte de dialogue "Enregistrement" contient un onglet "information" et cinq boutons. Vous pouvez vous déplacer entre eux avec "Tab" ou "Shift-Tab". Vous pouvez activer les boutons de cette boîte de dialogue en faisant "Entrée" sur celui que vous souhaitez utiliser. Vous pouvez également appuyer sur les touches en tapant le caractère affiché après le nom du bouton.

9.3.3.1 Onglet Informations Enregistrement / Liste de lecture

Cet onglet est affiché uniquement lorsque le BrailleSense Plus AZERTY enregistre ou quand un fichier vient d'être enregistré. Cela signifie que la boîte de dialogue n'affiche aucune information lorsque le BrailleSense Plus AZERTY n'enregistre pas ou si vous sortez de la boîte de dialogue. Les informations affichées dans l'onglet comprennent : un nom de fichier, l'état actuel et deux éléments de durée. Le nom de fichier est celui du fichier contenant le son qui est en cours d'enregistrement ou de lecture. L'état actuel peut être l'un des suivants : enregistrement, lecture, pause ou arrêt. L'information en temps qui est affiché en premier est le temps d'enregistrement écoulé et le temps écoulé ou restant lors de la lecture. L'information de durée qui est affichée en dernier lors de l'enregistrement est le temps restant. Le temps restant est limité par l'espace disponible sur votre flashdisk. Pendant la lecture, la durée totale du fichier est affichée. Vous pouvez vous déplacer entre les informations de temps en appuyant sur "Flèche bas" ou "Flèche haut".

9.3.3.2 Enregistrer

C'est utilisé pour démarrer l'enregistrement. Vous pouvez aussi lancer l'enregistrement en appuyant sur le bouton "Enregistrement" du panneau avant du BrailleSense Plus AZERTY. Pendant l'enregistrement, le BrailleSense Plus AZERTY affiche l'onglet "Informations d'enregistrement". Chaque fois que vous commencez à enregistrer le BrailleSense Plus AZERTY crée un fichier. Le fichier est nommé "record01.mp3" ou "record02.mp3", etc. Le son enregistré est sauvegardé dans ce fichier. Ces fichiers sont sauvegardés dans un dossier spécial. Par défaut, ces fichiers sont stockés dans "/flashdisk/media/record". Vous pouvez modifier le dossier de sauvegarde et le type de fichier à l'aide de l'option "Réglages d'enregistrement". Lors de l'enregistrement, vous pouvez mettre en pause l'enregistrement en appuyant sur "Tab" pour passer au bouton "Pause", puis faites "Entrée". Vous pouvez également mettre en pause en appuyant sur le bouton "Enregistrement" sur le panneau avant du BrailleSense Plus AZERTY. Si vous voulez reprendre l'enregistrement, faites "Entrée" sur le bouton "Enregistrement" ou appuyez à nouveau sur le bouton "Enregistrement" sur le panneau avant du BrailleSense Plus AZERTY. Pour arrêter l'enregistrement, appuyez sur "Tab" à plusieurs reprises sur "Enregistrement" pour passer au bouton "Arrêt", puis appuyez sur "Entrée".

9.3.3.3 Lire

Ce bouton est utilisé pour lire le fichier qui vient d'être enregistré. Vous pouvez aussi lancer la lecture du fichier enregistré en appuyant sur le bouton "Lecture" du panneau avant du BrailleSense Plus AZERTY. Si vous n'avez pas encore enregistré de fichier après l'ouverture de la boîte de dialogue "Enregistrement", faire "Entrée" sur le bouton "Lecture" n'aura pas d'action. Pendant la lecture, l'onglet "Informations lecture" s'affiche. Si vous voulez faire une pause ou arrêter la lecture, appuyez sur "Entrée" après vous être déplacé à "Pause" ou "Arrêt", en appuyant sur "Tab" à plusieurs reprises.

9.3.3.4 Arrêt

C'est utilisé pour arrêter l'enregistrement ou la lecture. Si vous faites "Entrée" sur "Arrêt" pendant l'enregistrement, le BrailleSense Plus AZERTY arrête l'enregistrement et affiche l'onglet "Informations d'enregistrement". Si vous faites "Entrée" sur "Arrêt" pendant la lecture, le BrailleSense Plus AZERTY arrête la lecture et affiche l'onglet "Informations liste de lecture". Vous pouvez aussi arrêter l'enregistrement en appuyant sur le bouton "Arrêt" du panneau avant du BrailleSense Plus AZERTY.

9.3.3.5 Pause

Cet élément est utilisé pour mettre en pause l'enregistrement ou la lecture d'un fichier alors dans le Lecteur multimédia. Si vous faites "Entrée" sur "Pause" ou appuyez sur la "Lecture/Pause" sur le panneau avant du BrailleSense Plus AZERTY, l'enregistrement ou la lecture sera mise en pause, et l'onglet "information d'enregistrement" ou "Information liste de lecture" sera affiché.

9.3.3.6 Continuer

Si vous faites "Entrée" sur "Continuer" alors que le statut actuel est "Pause", le BrailleSense Plus AZERTY reprendra l'enregistrement ou la lecture.

9.3.3.7 Annuler

Si vous faites "Entrée" sur "Annuler", le BrailleSense Plus AZERTY arrête l'enregistrement ou la lecture, ferme la boîte de dialogue "Enregistrement" et revient à la boîte de dialogue "Lecteur multimédia". Si vous faites "Entrée" sur "Annuler" lors de l'enregistrement, le fichier enregistré ne sera pas sauvegardé. Si vous souhaitez enregistrer le son enregistré dans un fichier et sortir de cette boîte de dialogue, faites "Entrée" sur "Arrêt", puis passez au bouton "Annuler" et faites "Entrée". Vous pouvez également utiliser la touche "Esc" ou "Alt-F4" pour annuler.

9.3.4 Menu Avancé

Si vous voulez insérer et supprimer un signet lorsque vous écoutez de la musique ou un fichier audio, vous pouvez exécuter le menu "Avancé". Ce menu vous permet aussi d'accéder à la position que vous voulez dans un fichier audio.
Le menu "Avancé" a quatre sous-menus :

1) Créer signet
2) Effacer signet
3) Sauter au signet
4) Sauter à la position
5) Allez à l'emplacement
6) Définition point de début
7) Effacement intervalle

Vous pouvez vous déplacer entre les menus en appuyant sur "Flèche bas" ou "Flèche haut". Pour exécuter ce menu, appuyez sur "Entrée".

9.3.4.1 Créer signet

Si vous exécutez cette fonction lorsque vous écoutez un fichier ou quand un fichier est en pause, un signet sera créé. Un signet marque un endroit précis, de sorte que vous pouvez revenir directement à l'endroit où vous avez placé le signet.
Pour exécuter cette fonction,

(1)  Appuyez sur "Alt" et passer à "Position" en appuyant sur "Flèche bas".
(2)  Faites "Entrée" sur "Avancé".
(3)  Déplacez-vous vers "Créer signet" en appuyant sur "Flèche bas" et faites "Entrée".
(4)  Ou, appuyez sur "Alt" lors de la lecture d'un fichier, ou lorsqu'un fichier est en pause.

Si vous quittez le "Lecteur multimédia" après avoir créé un signet, le BrailleSense Plus AZERTY demande si vous voulez enregistrer le signet.

Si vous sélectionnez "Oui," le BrailleSense Plus AZERTY enregistre le signet à la position actuelle et jouera de cette position de signet la prochaine fois que vous exécuterez le Lecteur multimédia.

Si vous sélectionnez "Non", le BrailleSense Plus AZERTY enregistre le signet qui est déjà configuré. Si vous sélectionnez "Effacer", le BrailleSense Plus AZERTY supprime le signet qui est déjà configuré.

9.3.4.2 Supprimer la création de signet

Si vous exécutez cette fonction lorsque vous jouez un fichier ou quand un fichier est en pause, il va supprimer le signet qui a été créé précédemment.
Pour exécuter cette fonction, 

(1)  Appuyez sur "Alt" et passer à "Position" en appuyant sur "Flèche bas".
(2)  Faites "Entrée" sur "Avancé".
(3)  Déplacez-vous vers "Effacer signet" en appuyant sur "Flèche bas" et faites "Entrée".
(4)  Ou, vous pouvez appuyer sur "Alt-d" lors de la lecture d'un fichier ou lorsqu'un fichier est en pause.

Si vous exécutez cette fonction dans un fichier qui n'a pas de signet, le BrailleSense Plus AZERTY affiche "Pas de signet dans le fichier choisi".

9.3.4.3 Sauter au signet

Si vous exécutez cette fonction lorsque vous écoutez un fichier ou quand un fichier est en pause, il va rechercher un signet qui a déjà été créé.
Pour exécuter cette fonction, 

(1)  Appuyez sur "Alt" et passer à "Position" en appuyant sur "Flèche bas".
(2)  Faites "Entrée" sur "Avancé".
(3)  Déplacez-vous vers "Sauter au signet" en appuyant sur "Flèche bas" et faites "Entrée".
(4)  Ou, vous pouvez appuyer sur "Alt-j" lors de la lecture d'un fichier ou lorsqu'un fichier est en pause.

Si vous exécutez cette fonction dans un fichier qui n'a pas de signet, le BrailleSense Plus AZERTY affiche "Pas de signet dans le fichier choisi".

9.3.4.4 Sauter à la position

Si vous exécutez cette fonction lorsque vous écoutez un fichier ou quand un fichier est en pause, le système se déplacera à une durée que vous spécifiez et commencera la lecture du fichier.
Pour exécuter cette fonction, 

(1)  Appuyez sur "Alt" et passer à "Position" en appuyant sur "Flèche bas".
(2)  Faites "Entrée" sur "Avancé".
(3)  Déplacez-vous vers "Sauter à la position" en appuyant sur "Flèche bas" puis appuyez sur "Entrée".
(4)  Ou, vous pouvez appuyer sur "Ctrl-g" lors de la lecture d'un fichier ou lorsqu'un fichier est en pause.
(5)  Le BrailleSense Plus AZERTY affiche "Aller à la position: 0 minutes".
(6)  Saisissez la durée à laquelle vous voulez aller et appuyez sur "Entrée". Si vous souhaitez accéder à plus d'une heure, vous pouvez utiliser "Espace" ou les caractères ":" pour distinguer les minutes de l'heure. Par exemple, si vous souhaitez saisir 1 heure et 20 minutes, tapez "1", "Espace" ou ":", "20" de façon séquentielle. De plus, vous pouvez entrer 80 minutes juste en tapant "80." S'il n'y a pas d'"Espace" ou ":", la valeur d'entrée est traitée avec la minute.

Si vous tapez une durée plus longue que le temps de lecture total, le BrailleSense Plus AZERTY affiche "Temps invalide" et joue à partir de l'emplacement de la pause.

9.3.4.5 Sauter à la position

Si vous exécutez cette fonction lorsque vous écoutez un fichier ou quand un fichier est en pause, le système se déplacera à une durée que vous spécifiez et commencera la lecture du fichier.
Pour exécuter cette fonction, 

(1)  Appuyez sur "Alt" et passer à "Position" en appuyant sur "Flèche bas".
(2)  Faites "Entrée" sur "Avancé".
(3)  Déplacez-vous vers "Sauter à la position" en appuyant sur "Flèche bas" puis appuyez sur "Entrée".
(4)  Ou, vous pouvez appuyer sur "Ctrl-g" lors de la lecture d'un fichier ou lorsqu'un fichier est en pause.
(5)  Le BrailleSense Plus AZERTY affiche "Aller à la position: 0 minutes".
(6)  Saisissez la durée à laquelle vous voulez aller et appuyez sur "Entrée". Si vous souhaitez accéder à plus d'une heure, vous pouvez utiliser "Espace" ou les caractères ":" pour distinguer les minutes de l'heure. Par exemple, si vous souhaitez saisir 1 heure et 20 minutes, tapez "1", "Espace" ou ":", "20" de façon séquentielle. De plus, vous pouvez entrer 80 minutes juste en tapant "80." S'il n'y a pas d'"Espace" ou ":", la valeur d'entrée est traitée avec la minute.

Si vous tapez une durée plus longue que le temps de lecture total, le BrailleSense Plus AZERTY affiche "Temps invalide" et joue à partir de l'emplacement de la pause.

9.3.4.6 Aller à l'emplacement

Pendant la lecture ou en pause, vous pouvez déplacer l'emplacement au moyen d'un pour cent dans un fichier.

(1)  Pendant la lecture ou en pause de fichier, appuyez sur "Alt" pour appeler le menu.
(2)  En appuyez sur "Flèche haut" ou "Flèche bas", passez au menu "Position". 
(3)  Appuyez sur "Entrée". Ou appuyez sur "a"
(4)  en appuyez sur "Flèche haut" ou "Flèche bas", passez au menu "Aller à l'emplacement".
(5)  Appuyez sur "Entrée". Ou sans appeler le menu, appuyez sur "Alt-p" pendant la lecture ou en pause de fichier.
(6)  Ensuite, vous obtenez la zone d'édition demandant "Aller à l'emplacement: XX". 
(7) Entrez la valeur de pourcentage que vous souhaitez déplacer. Entrez le numéro dans la plage de 0 à 99.
(8) Appuyez sur "Entrée". 
(9) Il se déplace vers la valeur en pour cent qui a été saisie.

9.3.4.7 Définition point de début

Le mode de répétition A B vous permettent d'écouter une partie spécifique d'un fichier audio autant de fois que vous le souhaitez. Cela peut être utile quand vous apprenez une nouvelle langue et avez besoin d'entendre les mêmes informations à plusieurs reprises. Le mode de répétition AB nécessite de définir un point de début et de fin.

Pour créer le point de début, procédez comme suit :
(1)  Pour définir le point de début, appuyez sur "p" à l'endroit où vous voulez commencer la section lors de la lecture.
(2)  Appuyez sur "Alt" et passer à "Position" en appuyant sur "Flèche bas". Faites "Entrée" sur "Avancé". Déplacez-vous vers "Définition point de début" en appuyant sur "Flèche bas" puis appuyez sur "Entrée".
(3)  Vous entendrez "Définition point de début" et le fichier de continuera de jouer.
(4)  Pour définir le point de fin, appuyez sur "p" à l'endroit où vous souhaitez mettre fin à la section.

Aussi, vous pouvez aussi exécuter le mode de répétition AB en utilisant le "bouton d'enregistrement" tout en écoutant.
1) Appuyez sur "bouton d'enregistrement" à l'endroit où vous voulez commencer la section tout en jouant.
2) Pour définir le point de fin, appuyez sur le bouton d'enregistrement" à l'endroit où vous souhaitez mettre fin à la section.

Mais l'appareil fait un enregistrement lorsque vous appuyez sur le "bouton d'enregistrement" dans l'état de pause et d'arrêt.
Après le message "Définition point de fin", le mode de répétition AB vous permet de jouer une partie spécifique d'un fichier audio autant de fois que vous le souhaitez. Pour définir autant de fois une région spécifique, allez dans "Réglages lecture" dans le menu "Réglages".

9.3.4.8 Effacement intervalle

Pour effacer un intervalle, appuyez sur "Esc". Appuyez sur "Alt" et passer à "Position" en appuyant sur "Flèche bas". Faites "Entrée" sur "Avancé". Déplacez-vous vers "Effacement intervalle" en appuyant sur "Flèche bas" puis appuyez sur "Entrée". Après l'arrêt de lecture d'une région déterminée, le fichier continuera d'être joué.

9.3.5 Signet

Vous pouvez insérer un signet tout en écoutant de la musique ou un fichier audio. La fonction signet est enregistrée lorsque vous quittez le programme ou jouez d'autres contenus. 
Si vous souhaitez utiliser la fonction signet, après avoir appelé le menu avec "Alt" et être allé à "Signet" en appuyant sur "Flèche bas". Et appuyez sur "Entrée".
La menu "Signet" possède les sous-menus suivants :

9.3.5.1 Mettre signet

Pour créez un signet tout en écoutant le fichier audio, appelez le menu et faites "Entrée" sur "Signet". Puis passez à "Mettre signet" et appuyez sur "Entrée". Vous pouvez aussi exécuter cette fonction en appuyant sur "Alt-m" sans appeler le menu. Vous pouvez insérer jusqu'à 1000 signets. Le numéro du signet sera automatiquement identifié.

9.3.5.2 Sauter au signet

Vous pouvez vous déplacer au signet suivant ou précédente en appuyant sur "V" ou "N". Vous pouvez également vous déplacer à un signet en utilisant le menu. Appelez le menu en appuyant sur "Alt" et passer à "Signet". Et appuyez sur "Entrée". Et passez à "Signet précédent" ou "Signet suivant" et appuyez sur "Entrée".
Vous pouvez également vous déplacer à un numéro de signet.

1) Appelez le menu et faites "Entrée" sur "Signet". Et puis allez à "Sauter au signet".
2) Faites "Entrée" sur "Sauter au signet". Ou appuyez sur "Alt-j" sans appeler le menu.
3) Entrez le numéro de signet dans la zone d'édition "Sauter au signet:" et appuyez sur "Entrée".
4) Si vous le numéro de signet d'entrée n'existe pas, la zone d'édition "Sauter au signet:" s'affiche à nouveau après le message "Signet x n'existe pas".

9.3.5.3 Supprimer signet

Vous pouvez supprimer un signet.

1. Appelez le menu et faites "Entrée" sur "Signet". Et puis passer à "Supprimer signet".
2. Faites "Entrée" sur "Supprimer signet". Ou appuyez sur "Alt-d" sans appeler le menu.
3. Entrez le numéro de signet qui sera supprimée dans la zone d'édition "Numéro de signet à supprimer:" et appuyez sur "Entrée".
4. Si vous le numéro de signet d'entrée n'existe pas, la zone d'édition "Nom signet à supprimer:" s'affiche à nouveau après le message "Signet x n'existe pas".

9.3.5.4 Gestionnaire de signets

Vous pouvez ouvrir la boîte de dialogue du Gestionnaire de signets pour vérifier les informations de signet du fichier audio courant, en appuyant sur "Alt-k". Vous pouvez également ouvrir la boîte de dialogue en utilisant le menu. Appelez le menu en appuyant sur "Alt" et passer à "Signet". Et appuyez sur "Entrée". Et passez à "Gestionnaire de signets" et appuyez sur "Entrée".
La boîte de dialogue se compose de : "Liste balises", bouton "Déplacer", bouton "Supprimer", bouton "Fermer". Vous pouvez vous aller à chacune de ces commandes avec "Tab" ou "Shift-Tab".

Touts les balises du fichier en cours sont dans la "Liste balises" avec l'information de "nom du signet: heure du signet". Vous pouvez aller aux autres informations dans la liste en appuyant sur "Flèche haut" ou "Flèche bas". 
Vous pouvez supprimer un signet dans la liste en appuyant sur "Entrée" ou "Del" après être allé au bouton "Supprimer" avec "Tab". 
En outre, vous pouvez lire le contenu d'un signet spécifique en faisant "Entrée" sur le nom de signet ou après être allé au bouton "Aller à" en appuyant sur "Tab". La boîte de dialogue Signet est fermée après lecture du contenu. 

Si vous souhaitez fermer la boîte de dialogue "Gestionnaire de signets", faites "Entrée" sur "Fermeture" ou appuyez sur "Esc".

9.3.6 Paramètres

Grâce à ce menu, vous pouvez modifier les paramètres d'enregistrement, de lecture et en général les options du Lecteur multimédia. Pour utiliser le menu "Réglages", appuyez sur "Alt" pour appeler le menu "Lecteur multimédia". Appuyez sur "Flèche bas" trois fois pour atteindre "Réglages", puis faites "Entrée". Ou, vous pouvez appuyer sur "s" dans le menu "Lecteur multimédia". Ensuite, le sous-menu "Réglages" apparaît, qui contient quatre éléments : "Configuration", "Réglages lecture", "Réglages enregistrement" et "Réglages des effets".

9.3.6.1 Boîte de dialogue Configuration

Si vous faites "Entrée" sur le premier élément "Configuration", ou appuyez sur "Alt-c" dans la boîte de dialogue "Lecteur multimédia" , la boîte de dialogue "Configuration" s'affiche, qui contient les éléments suivants : options "Affichage titre" et "Mémorise la position si supérieur à:", un bouton "Confirmer" et un bouton "Annuler". Vous pouvez vous déplacer entre les commandes avec "Tab" ou "Shift-Tab". Vous pouvez vous déplacer entre ces options en appuyant sur "Flèche bas" ou "Flèche haut".

L'option "Affichage titre" vous permet de définir si vous pouvez entendre le titre du morceau lorsque vous passez au morceau précédent/suivant ou passez au morceau suivant automatiquement. Si ce paramètre est réglé sur "Oui", vous pouvez entendre le titre du morceau. La valeur par défaut est réglé sur "Non", à savoir que vous ne pouvez pas entendre le titre du morceau quand vous allez au morceau précédent/suivant. Vous pouvez changer entre "Oui" et "Non" en appuyant sur "Espace".

L'option "Mémorise la position si supérieur à:" vous permet de régler la dernière position du fichier audio qui a été joué au-delà du temps prescrit. La valeur par défaut est réglée sur "Non", ce qui signifie que la dernière position ne sera pas sauvegardée. Vous pouvez définir la valeur à 5, 10, 30, 60 minutes. Si vous définissez la valeur à 30 minutes, lorsque vous vous déplacez vers un autre fichier audio ou si vous quittez le programme Lecteur multimédia, vous pouvez enregistrer la dernière position de lecture de fichiers audio si cela a duré plus de 30 minutes. Parfois, lorsque vous ne voulez pas sauvegarder la position de morceaux de musique mais que vous souhaitez enregistrer la position de livres audio, cette option est très utile. Une fois la dernière position enregistrée, vous pouvez lire les fichiers audio à partir de la dernière position.

Pour enregistrer les paramètres modifiés et sortir, appuyez sur "Entrée" après avoir modifié une option ou passez au bouton "Confirmer" en appuyant sur "Tab" à plusieurs reprises. Si vous souhaitez annuler les modifications apportées et quitter cette boîte de dialogue, appuyez sur "Esc" ou "Alt-F4". Vous pouvez également appuyer sur "Entrée" sur le bouton "Annuler" pour fermer la boîte de dialogue sans modifier les options. Les options définies dans cette boîte de dialogue prennent seulement effet dans le "Lecteur multimédia". Si "Continuer" est réglé sur "Non", vous pouvez appeler le menu "programmes" en appuyant sur la touche "Windows" et vous pouvez utiliser un autre programme.

9.3.6.2 Réglages boîte de dialogue Lecture

Si vous faites "Entrée" sur "Réglages de lecture" ou appuyez sur "p" sur le menu "Réglages", la boîte de dialogue "Réglages de lecture" s'affiche. Dans cette boîte de dialogue, l'action sur "Tab" ou "Shift-Tab" fait circuler parmi les options de réglages, "Confirmer" et "Annuler". Les options de réglages sont les "Temps", "Répétition", "Liste de lecture", "Lecture aléatoire", "Réglage vitesse" et "Unité de saut". Appuyez sur "Flèche bas" ou "Flèche haut" pour passer d'une option à l'option précédente ou suivante. Vous pouvez également ouvrir la boîte de dialogue en appuyant sur "Ctrl-p" dans la boîte de dialogue "Lecteur multimédia".

L'option "Temps" vous permet de définir quel type de messages de durée sera affiché dans l'onglet "Informations lecture". Vous pouvez le régler soit à "Temps écoulé" soit à "Temps restant". Vous pouvez changer la valeur de "Temps" en appuyant sur "Espace".

L'option "Répétition" vous permet de définir si tous les fichiers de la liste de lecture sont répétés. Si cette option est réglée sur "Oui", tous les fichiers dans la liste de lecture sont lus à plusieurs reprises, et si elle est réglée sur "Non", le BrailleSense Plus AZERTY arrête de jouer après la lecture du dernier fichier de la liste de lecture. A nouveau, vous pouvez modifier la valeur de cette option "Répétition" en appuyant sur "Espace".

L'option suivante est "Liste de lecture". Lorsque vous voulez lire des fichiers audio à partir du Gestionnaire de fichiers, vous pouvez sélectionner plusieurs fichiers en appuyant sur "Espace" et ensuite les lire en appuyant sur "Entrée". À ce moment, si la liste contient déjà une liste de fichiers audio, il vous sera demandé si vous souhaitez remplacer la liste de lecture ou vous souhaitez ajouter les fichiers sélectionnés dans la liste de lecture. La valeur par défaut est "Remplacer" et cela signifie que la liste de lecture sera remplie avec les fichiers sélectionnés. Et si vous appuyez sur "Espace", la valeur sera réglée sur "Ajouter" et la liste de lecture sera augmentée avec les fichiers sélectionnés.

L'option "Lecture aléatoire" vous permet de définir l'ordre de lecture audio. La valeur par défaut est réglé sur "Non" et vous pouvez lire des fichiers audio dans la liste de lecture dans l'ordre, mais si vous réglez "Lecture aléatoire" sur "Oui", la Liste de lecture est réorganisée dans un ordre aléatoire. Si vous avez un seul fichier audio dans la Liste de lecture et que vous passez l'option à "Oui", vous rencontrerez un message disant "Lecture aléatoire non disponible".

"Nombre de répétition de la séquence" vous permet de définir combien de fois vous souhaitez répéter lorsque vous exécutez la répétition de séquence. "Nombre de répétition de la séquence" peut être sélectionnée avec une valeur de 1 à 10 ou illimitée. Le réglage par défaut est 3. En appuyant sur "Espace" augmente la valeur de répétition du morceau spécifié et "Backspace" diminue la valeur.

L'option "Réglage vitesse" vous permet de régler la vitesse de lecture audio.
Les différents niveaux de vitesse vont de 1 à 10. Le réglage par défaut est 5.
Si vous voulez modifier la valeur, appuyez sur "Espace" ou "Backspace". Plus le nombre est élevé, plus la vitesse de lecture audio est rapide.

L'option "Unité de saut" vous permet de définir la durée à sauter. La valeur par défaut est réglée à 1 minute. Les valeurs sont "5 secondes", "10 secondes", "30 secondes", "1 minute", "5 minutes", "10 minutes", "30 minutes" et "1 heure". Vous pouvez modifier la valeur avec "Espace" et "Backspace". 
Vous pouvez également modifier la valeur de l'unité de saut en appuyant sur "Ctrl-Flèche haut" ou "Ctrl-Flèche bas" sans appeler cette option. Et si vous appuyez sur "/", vous pouvez entendre l'unité de saut courante.
Après le changement de l'unité de saut, si vous appuyez sur "Ctrl-Flèche gauche" ou "Ctrl-Flèche droite", vous pouvez passer à la position précédente ou suivante par unité de saut. Par exemple, l'unité de saut est réglée à 1 minute. Et si vous appuyez sur "Ctrl-Flèche gauche", vous pouvez reculer de 1 minute. Et si vous appuyez sur "Ctrl-Flèche droite", vous pouvez avancer de 1 minute, puis écouter le fichier audio.

Pour enregistrer les paramètres modifiés et sortir de cette boîte de dialogue, appuyez sur "Entrée" après avoir modifié toutes les options que vous souhaitez modifier, ou passez au bouton "Confirmer" en appuyant sur "Tab" ou "Shift-Tab" à plusieurs reprises, puis faites "Entrée". Si vous souhaitez annuler les modifications et sortir de cette boîte de dialogue, faites Entrée sur le bouton "Annuler" ou appuyez sur "Esc" ou "Alt-F4".

9.3.6.3 Réglages boîte de dialogue Enregistrement

Si vous faites Entrée sur "Réglages enregistrement" dans le menu "Réglages", ou appuyez sur "Alt-r" dans la boîte de dialogue "Lecteur multimédia", le BrailleSense Plus AZERTY affiche la boîte de dialogue "Réglages enregistrement" qui contient les options suivantes : "Format d'enregistrement","Taux d'échantillonnage", "Qualité", "Source d'enregistrement" , "Dossier", bouton "Confirmer" et bouton "Annuler". Vous pouvez vous déplacer entre les commandes avec "Tab" ou "Shift-Tab". Vous pouvez vous déplacer entre ces options en appuyant sur "Flèche bas" ou "Flèche haut".

"Format d'enregistrement" vous permet de définir le type de fichier d'enregistrement des fichiers par défaut . La valeur par défaut est réglée sur "mp3". Vous pouvez choisir la valeur entre "wav" et "mp3" en appuyant sur "Espace".

Les trois options sont utilisées pour contrôler la qualité de l'enregistrement sonore. Des valeurs plus élevées dans "Taux d'échantillonnage" et "Qualité" signifient une meilleure qualité de l'enregistrement sonore, ainsi qu'une taille augmentée des fichiers enregistrés. En d'autres termes, si vous voulez enregistrer un son de haute qualité, la durée totale d'enregistrement du BrailleSense Plus AZERTY sera raccourcie. D'autre part, si vous définissez des valeurs inférieures pour ces options, le BrailleSense Plus AZERTY pourra enregistrer plus de sons, bien que la qualité ne soit pas aussi bonne que lorsque ces options sont définies à des valeurs plus élevées. Vous pouvez changer ces valeurs en appuyant sur "Espace".
Lorsque vous enregistrez le fichier en utilisant un microphone externe, vous devez définir la source d'enregistrement à "Micro externe". Et lorsque vous enregistrez le fichier en utilisant une prise d'entrée câble, vous devez définir la source d'enregistrement à "Ligne". Et lorsque vous enregistrez le fichier en utilisant le microphone interne, vous devez définir la source d'enregistrement à "Micro interne".

L'option "Dossier" vous permet de régler le dossier par défaut où les fichiers enregistrés sont sauvegardés. Sa valeur par défaut est réglée sur "/flashdisk/media/record". Pour spécifier un dossier différent, faites "Entrée" sur "Dossier" et la même boîte de dialogue que "Ouvrir dossier" s'affiche. Sélectionnez un dossier de la même manière que dans la boîte de dialogue "Ouvrir dossier". 

Si vous enregistrez les paramètres modifiés, et voulez sortir de cette boîte de dialogue, appuyez sur "Entrée" après avoir changé toutes les options que vous souhaitez modifier, ou passez u bouton "Confirmer" et appuyez sur "Entrée". Si vous souhaitez annuler les modifications effectuées, faites "Entrée" sur le bouton "Annuler" ou appuyez sur "Esc".

9.3.6.4 Réglages boîte de dialogue Effets

Appuyez sur "Alt" dans le programme Lecteur multimédia, passez au menu "Réglages" et appuyez sur "Entrée". En appuyant sur "Flèche bas", passez à "Réglages des effets". Faites "Entrée" sur "Réglages des effets" ou appuyez sur "E". Ou appuyez sur "Ctrl-e" dans l'onglet "Liste de lecture" ou l'onglet "Informations sur la lecture".
La boîte de dialogue "Réglages des effets" s'affiche, qui contient les options suivantes : "Amélioration des basses", "Surround", "Effet 3D", "Réverbération", "Écho", un bouton "Confirmer" et un bouton "Annuler". Vous pouvez vous déplacer entre les commandes avec "Tab" ou "Shift-Tab". Vous pouvez vous déplacer entre ces options en appuyant sur "Flèche bas" ou "Flèche haut".

L'option "Amélioration des basses" est utilisé pour amplifier le son de basse. La valeur peut être ajustée de 0 à 20, que vous pouvez saisir dans la zone d'édition. La plus grande valeur correspond au son le plus grave que vous pouvez entendre.

L'option "Surround" est utilisée pour entendre les sons ambiants de façon plus efficace. La valeur peut être ajustée de 0 à 100, que vous pouvez saisir dans la zone d'édition. La plus grande valeur correspond au son ambiant le plus fort que vous pouvez entendre.

L'option "Effet 3D" est utilisée pour entendre l'effet surround plus efficacement. La valeur peut être ajustée de 0 à 100, que vous pouvez saisir dans la zone d'édition. La plus grande valeur correspond au son 3D le plus fort que vous pouvez entendre. 

L'option "Réverbération" est utilisée pour entendre les sons de réverbération de façon plus efficace. La valeur peut être ajustée de 0 à 100, que vous pouvez saisir dans la zone d'édition. La plus grande valeur correspond au son de réverbération le plus fort que vous pouvez entendre.

L'option "Écho" est utilisée pour entendre l'écho des sons de façon plus efficace. La valeur peut être ajustée de 0 à 100, que vous pouvez saisir dans la zone d'édition. La plus grande valeur correspond à l'écho du son le plus fort que vous pouvez entendre. 

Pour enregistrer les paramètres modifiés et sortir de cette boîte de dialogue, appuyez sur "Entrée" après avoir modifié toutes les options que vous souhaitez modifier, ou passez au bouton "Confirmer" en appuyant sur "Tab" ou "Shift-Tab" à plusieurs reprises, puis faites "Entrée". Si vous souhaitez annuler les modifications et sortir de cette boîte de dialogue, faites Entrée sur le bouton "Annuler" ou appuyez sur "Esc" ou "Alt-F4".

9.4 Raccourcis dans le Lecteur Daisy

1) Touches de raccourcis pour les commandes du menu Fichier
Ouvrir le fichier : Ctrl-o
Ouvrir le dossier : Ctrl-f
Ajouter un fichier : Alt-o
Ajouter un dossier : Alt-f
Enregistrer la liste de lecture : Ctrl-s
Enregistrer comme liste de lecture : Alt-s
Supprimer l'élément : Del
Ouvrir une URL : Ctrl-l

2) Touches de raccourcis pour les commandes dans le menu Lecture
Lire : Entrée, x, bouton Lecture
Morceau précédent : Alt-Flèche gauche, z, bouton Retour
Morceau suivant : Alt-Flèche droite, b, bouton Suivant
Morceau précédent pendant la lecture sonore : Ctrl-Page précédente (Ctrl-Fn-Flèche haut)
Morceau suivant pendant la lecture sonore : Ctrl-Page suivante (Ctrl-Fn-Flèche bas) 
Retour 5 morceaux : Alt-Flèche haut
Avance 5 morceaux : Alt-Flèche bas
Premier morceau : Ctrl-Fn-Flèche gauche
Dernier morceau : Ctrl-Fn-Flèche droite
Augmenter le volume : Shift-Flèche haut
Baisser le volume : Shift-Flèche bas 
Accélérer : Shift-Flèche droite
Ralentir : Shift-Flèche gauche
Pause / continuer : Espace, bouton Lecture
Arrêter : Backspace, bouton Arrêt
Changer l'unité de temps : Ctrl-flèche haut ou Ctrl-flèche bas
Allez à la position suivante selon l'unité de temps et écouter Ctrl-Flèche droite
Allez à la position précédente selon l'unité de temps et écouter Ctrl-Flèche gauche
Supprimer la liste de lecture lors de l'arrêt : Del

3) Touches de raccourcis pour les commandes dans la boîte de dialogue Enregistrement
Appeler la boîte de dialogue Enregistrement : Ctrl-r, bouton Enregistrement
Enregistrer : Bouton Enregistrement
Pause / continuer enregistrement : Espace, bouton enregistrement
Lire : Bouton lecture
Pause / continuer lecture : Espace, bouton Lecture
Arrêter : Backspace, bouton Arrêt

4) Touches de raccourcis pour les commandes dans le menu Avancé
Mettre un signet : Ctrl-m 
Supprimer le signet : Ctrl-d
Aller à un signet : Ctrl-j
Allez à la position : Ctrl-g

5) Raccourcis pour les commandes de Signet
Mettre un signet : Alt-m
Aller à un signet : Alt-j
Aller au signet précédent : V
Aller au signet suivant : N
Supprimer le signet : Alt-d
Gestionnaire de signets : Alt-k

6) Touches de raccourcis pour les commandes dans le menu Réglages
Boîte de dialogue Configuration : Alt-c
Boîte de dialogue réglages de lecture : Ctrl-p
Boîte de dialogue Réglages Enregistrement : Alt-r
Boîte de dialogue Réglages Effets : Ctrl-e

7) Touches de raccourci pour basculer entre les options.
Basculer "Temps" entre "Temps écoulé" et "Temps restant": t
Basculer "Répéter" entre "Actif" et "Inactif" : r 
   Basculer "Aléatoire" entre "Actif" et "Inactif": s
