11. إضافات
11.1 قاموس سينس
11.2 تنزيلات البوك شير
11.2.1 ما هو برنامج البوك شير؟
11.2.2 تشغيل تنزيلات البوك شير
11.2.3 مربع الحوار الرئيسي "تنزيلات البوك شير"
11.2.4 البحث عن كتب
11.2.5 البحث عن النشرات الدورية
11.2.6 إعدادات الخيارات
11.3 خرائط جوجل
11.3.1 ماذا تعني "خرائط جوجل"؟
11.3.2 استخدام جهاز استقبال GPS
11.3.3 تشغيل "خرائط الجوجل"
11.4 مستعرض إكسِل
11.4.1 الانتقال بشكل عام
11.4.2 القائمة ملف
11.4.3 قائمة الذهاب الى
11.4.4 القائمة قراءة
11.4.5 القائمة عرض
11.4.6 القائمة تحرير
11.4.7 مفاتيح التشغيل السريعة في مستعرض الإكسل
11.5 دروب بوكس
11.5.1 قائمة الملف
11.5.2 القائمة تحرير
11.5.3 الخيارات
11.5.4 مفاتيح التشغيل السريعة الخاصة بدروب بوكس

11. إضافات


11.1 قاموس سينس

   قاموس سينس هو عبارة عن برنامج تمت إضافته لقائمة برامج أجهزة برايل سينس وهو مُتاح للشراء من شركة الناطق.  يتضمن "قاموس سينس" قاعدة البيانات الخاصة بقاموس إكسفورد المكسيكي، قاموس إكسفورد الأمريكي الجديد. يمكنك أيضا شراء القواميس ثنائية اللغة الإضافية التالية: قاموس اكسفورد برافيا الإيطالية، و قاموس اكسفورد هاشيت الفرنسية، وقاموس اكسفورد الإسبانية، و قاموس أكسفورد العربي الأساسي.

انتبه: إذا لم تكن قد اشتريت حزمة القاموس يحتوي على قاموس البيانات ومفتاح الترخيص، والضغط على "دخول" على الخيار قاموس سينس في القائمة "إضافات" في نتائج الرسالة، "فشل الترخيص". لمعلومات الشراء والأسعار، الرجاء الاتصال بشركة الناطق للتكنولوجيا، يمكنك الاتصال بشركة الناطق من خلال بريدها الإلكتروني info@nattiq.com . أو يمكنك الاتصال بها عن طريق الهاتف على الرقم +971-6-5749995. كما يمكنك أيضاً زيارة موقع الويب لشركة الناطق على www.nattiq.com.

11.2 تنزيلات البوك شير

   يوفر برنامج "تنزيلات البوك شير" البحث المباشر و الوصول إلى التنزيل من مستودع الكتب و النشرات الدورية المُتاحة من الموقع www.bookshare.org.

11.2.1 ما هو برنامج البوك شير؟

   البوك شير هو مستودع للكتب والدوريات في أشكال يسهل الاطلاع عليها تحتوي على أكثر من 150,000 عنوان في وقت هذه الكتابة. يتم زيادة المجموعة من خلال عمل المتطوعين الذين يقومون بمسح وتدقيق الكتب، والمنح الفيدرالية لتمويل شراء والتحويل الرقمي لأنواع مختلفة من المواد، والمساهمات من ناشري الكتب من إصدارات إلكترونية من النصوص الخاصة بهم التي نشرت.

   توجد عناوين البوك شير مُتاحة بصيغ مختلفة من ضمنها ديزي، BRF، NIMAC، و صوتية. يدعم البرايل سينس يو تو ميني إمكانية الوصول لصيغ ديزي و BRF عن طريق "تنزيلات البوك شير".

   لكي تصبح عضواً لدى البوك شير، يجب عليك إكمال عملية التطبيق، بما فيها تقديم إثبات يدل على عدم قدرتك على القراءة، و دفع رسوم الاشتراك السنوية. يمكن أن يكون الدفع نقدياً، أو يمكن للمستخدمين كسب حق العضوية لرسوم الاشتراك عن طريق إدخال مواد بالمسح الضوئي و/أو تدقيق المواد التي تم إدخالها بواسطة مستخدمين آخرين. في حين أن الغالبية العظمى من عناوين البوك شير تتطلب العضوية للوصول إليها، و عدة آلاف من العناوين هي للملك العام، و بالتالي، ممكن الوصول إليها من قبل أي شخص، بغض النظر إذا ما كان لديه عضوية في البوك شير أو لا.

   لمزيد من المعلومات حول البوك شير، عملية التطبيق، أو المجموعة، الرجاء زيارة الموقع www.bookshare.org.


11.2.2 تشغيل تنزيلات البوك شير

   لفتح البرنامج "تنزيلات البوك شير"، من القائمة الرئيسية، استخدم "مسافة-4" للانتقال إلى "الإضافات" و اضغط "دخول" أو اضغط "x" للوصول إلى و فتح القائمة "الإضافات". في القائمة "الإضافات"، استخدم "مسافة-4" للانتقال إلى "تنزيلات البوك شير" و اضغط "دخول"، أو اضغط "b" للوصول إلى و فتح "تنزيلات البوك شير" مباشرة من القائمة "الإضافات".

   يمكنك تشغيل البرنامج "تنزيلات البوك شير" من أي مكان في الجهاز بالضغط "F1- k (النقاط -1-3)".

   عند فتح البرنامج "تنزيلات البوك شير"، سيتم وضعك في مربع الحوار "إعدادات الدخول" حيث يمكنك إدخال معلومات حسابك البوك شير. اضغط "تبويب (F3 أو مسافة -4-5)" و "شفت –تبويب (مسافة- F3 أو مسافة -1-2)" للانتقال بين العناصر في مربع الحوار "إعدادات الدخول".
   يحتوي مربع الحوار "إعدادات الدخول" على العناصر التالية: مربع التحرير "اسم المستخدم"، مربع التحرير "كلمة المرور"، مربع الاختيار "الوضع مجهول"، الزر "حفظ"، و الزر "إلغاء".

   قم بإدخال معلومات حساب البوك شير الخاص بك في مربعات التحرير اسم المستخدم و كلمة المرور. لحفظ المعلومات، اضغط "دخول" أو اضغط تبويب للوصول إلى الزر "حفظ" ثم اضغط "دخول". إذا لم يكن لديك حساب بوك شير، فيمكنك الوصول إلى المواد في الملك العام في الوضع مجهول. للاتصال بتنزيلات البوك شير باستخدام الوضع مجهول، اترك مربعات التحرير الخاصة باسم المستخدم و كلمة المرور فارغة، و اضغط "مسافة" على مربع الاختيار "الوضع مجهول". اضغط "دخول" لحفظ الإعداد، أو اضغط تبويب للوصول إلى الزر "حفظ" و اضغط "دخول".

   إذا اخترت أن تقوم بالدخول باستخدام "الوضع مجهول" فسيتم تحذيرك بأنه سوف يكون هناك قيود على التنزيل عند استخدام "الوضع مجهول". عند قيامك بحفظ معلومات الدخول، سيتم وضعك في مربع الحوار الرئيسي "تنزيلات البوك شير" على مربع التحرير والسرد "حدد وضع البحث".


11.2.3 مربع الحوار الرئيسي "تنزيلات البوك شير"

   يحتوي مربع الحوار "تنزيلات البوك شير" على 7 عناصر:
     
1. مربع التحرير والسرد "حدد وضع البحث" : يمكنك اختيار أن تقوم بالبحث إمّا في "الكتب" أو "المنشورات الدورية". استخدم "مسافة" لتغيير قيمة الإعداد.

2. مربع التحرير والسرد "حدد طريقة البحث" : (يظهر فقط عند اختيار "الكتب" في مربع التحرير والسرد "حدد وضع البحث".) يمكنك اختيار أن يتم البحث في مجموعة الكتب حسب كلمة أو حسب الفئة. استخدم "مسافة" لتغيير قيمة الإعداد.

3. مربع التحرير "البحث عن مصطلح": إذا اخترت أن تنفذ البحث في "المنشورات الدورية"، ستتم مطالبتك بإدخال "رقم المنشور الدوري". أمّا إذا اخترت أن تنفذ البحث في مجموعة الكتب، سبسألك مربع التحرير لإدخال "العنوان"، "المؤلف"، أو "ISBN".

4. الزر "بحث": اضغط "دخول" على هذا الزر لبدء عملية البحث.

5. مربع الحوار "إعدادات الدخول": سيتم فتح نفس مربع الحوار الذي تم شرحه إعلاه، يتيح لك إمكانية تغيير معلومات حسابك لدى البوك شير أو التبديل إلى "الوضع مجهول". يمكنك فتح مربع الحوار هذا باستخدام "دخول –s (النفاط -2-3-4)".

6. الزر "الخيارات": يفتح مربع الحوار "الخيارات" حيث يمكنك تحديد نوع التنزيل الافتراضي، موقع التنزيل، و إذا ما كنت تريد أن تقوم برايل سينس يو تو ميني بفك الكتب المضغوطة تلقائياً. يمكنك أيضاً فتح مربع الحوار هذا باستخدام "دخول –o (النقاط -1-3-5)".

7. الزر "خروج": يقوم بالخروج من برنامج "تنزيلات البوك شير". يمكنك أيضاً الضغط "مسافة –z (النقاط -1-3-5-6)".

   اضغط "تبويب (F3 أو مسافة -4-5)" و "شفت –تبويب (مسافة –F3 أو مسافة -1-2)" للتنقل بين عناصر مربع الحوار.

11.2.4 البحث عن كتب

   عند اختيار "الكتب" من مربع التحرير و السرد "حدد وضع البحث" المشروح أعلاه، فسيكون العنصر التالي في مربع الحوار هو "حدد طريقة البحث".
   اضغط "مسافة" للاختيار إمّا "بحث كلمة" أو "بحث فئة".
   عند اختيارك "بحث كلمة"، فسيكون العنصر التالي في مربع الحوار هو مربع تحرير حيث يجب أن تكتب فيه كلمة أساسية التي تريدها في نتائج البحث عن عنوان، اسم المؤلف، أو ISBN. عند إدخال كلمة البحث، اضغط "دخول" أو تبويب للوصول إلى الزر "بحث"، و اضغط "دخول".
   إذا اخترت "بحث فئة"، فسيكون العنصر التالي في مربع الحوار هو مربع قائمة يحتوي على 35 فئة مُتاحة. اضغط "مسافة-1" و "مسافة-4" للانتقال في قائمة الفئات. اضغط "دخول" للبدء بعملية البحث، أو اضغط تبويب للوصول إلى الزر "بحث" ثم اضغط "دخول".
   ستُعلن برايل سينس يو تو ميني، "جارِ البحث ..." و سيتم سماع صوت التقدم حيث يقوم الجهاز بالبحث في مكتبة البوك شير عن عناصر تتطابق مع مصطلحات البحث الخاصة بك أو الفئة المُختارة. عند اكتمال عملية البحث، سيتم وضعك في قائمة النتائج التي تُطابق بحثك. تنقل في القائمة باستخدام "مسافة-1" و "مسافة-4".
   يحتوي مربع الحوار "تنزيلات البوك شير" الآن على 3 عناصر إضافية: مربع القائمة "نتائج البحث" الموجود فيها حالياً، الزر "معلومات تفصيلية"، و الزر "تنزيل". إذا كانت قائمة النتائج تحتوي ما يزيد عن 250 عنصر، فسيظهر زر إضافي هو "القائمة التالية" بعد قائمة النتائج في ترتيب التبويبات، و يمكن الوصول له بالضغط "دخول –n (النقاط -1-3-4-5)".
   استخدم "مسافة-1" و "مسافة-4" للتنقل في عناصر القائمة في القائمة "نتائج البحث". إذا قمت بضغط "دخول" على الزر "معلومات تفصيلية"، أو اضغط مفتاح الوصول السريع، "دخول – I(النقاط -2-4)"، سيتم وضعك في مربع حوار يوفر لك معلومات أكثر عن الكتاب.

   يحتوي مربع الحوار "معلومات تفصيلية" على العناصر التالية:
1. مربع قائمة و يحتوي على: "العنوان"، "المؤلف"، "ISBN"، "ملخص مختصر"، "ملخص كامل"، "الفئة"، "اللغة"، "الناشر"، "تاريخ النشر"، "الجودة"، "مجّاناً".
2. الزر "إغلاق": تقوم بإغلاق مربع الحوار "معلومات تفصيلية"، و الرجوع بك إلى مربع الحوار الرئيسي.
   يحتوي مربع القائمة "معلومات تفصيلية" على المعلومات التالية:
"العنوان" يبين اسم الكتاب بالكامل.
"المؤلف" يبين اسم المؤلف أو المؤلفين للعمل.
"ISBN" يبين الرقم الدولي الموحد للكتاب.
"ملخص مختصر" يعطي ملخص قصير أو جزئي عن الكتاب.
"ملخص كامل" يعطي ملخص بتفاصيل أكثر عن الكتاب.
"الفئة" يبين الفئة التي يندرج تحتها الكتاب في مكتبة البوك شير.
"اللغة" يبين اللغة التي تم طباعة الكتاب بها.
"الناشر" يبين اسم الناشر للكتاب.
"تاريخ النشر" يبين تاريخ حقوق الطبع و النشر للكتاب.
"الجودة" يشير إلى نوعية جودة الكتاب الممسوح ضوئياً.
"مجّاناً" يبين إذا ما كان الكتاب يندرج تحت مجوعة الاستخدام العام و مجاناً، أو إذا ما كان يتطلب عضوية لكي تتمكن من تنزيله (يُشار إليه بِ "ليس مجاناً").

   يمكنك تنزيل كتاب من قائمة "نتائج البحث" إمّا بالضغط "دخول" على عنوان الكتاب في القائمة، أو بالانتقال إلى الزر "تنزيل" ثم الضغط "دخول". إذا قمت بتسجيل الدخول في "الوضع مجهول" و ضغطت "دخول" إذا كان الكتاب ليس تابع لمجموعة الاستخدام العام، ستُعلن البرايل سينس وستعرض "هذا المحتوى ليس بالمجّان" و سيتم إرجاعك إلى القائمة "نتائج البحث".


11.2.5 البحث عن النشرات الدورية

   عند اختيار "النشرات الدورية" من مربع التحرير و السرد "حدد وضع البحث"، فسيكون العنصر التالي في مربع الحوار هو مربع تحرير حيث يمكنك أن تكتب فيه "رقم النشرة الدورية". كل نشرة دورية في مجموعة البوك شير لها رقم ID خاص بها حيث يمكنك استخدامه للوصول إليها سريعاً. قم بإدخال الرقم في مربع التحرير، و اضغط "دخول" لبدء عملية البحث، أو اضغط تبويب للوصول إلى الزر "بحث" ثم اضغط "دخول". عند انتهاء البحث، ستظهر قائمة من النشرات المُتاحة.

   إذا كنت لا تعرف رقم النشرة التي ترغب بالبحث عنها، ببساطة اترك مربع التحرير فارغ و اضغط "دخول". إذا لم تقم بكتابة شيء في مربع التحرير، فسيتم عرض القائمة الكاملة الخاصة بالنشرات الدورية المتوفرة حسب الترتيب الأبجدي. استخدم "مسافة-1" و "مسافة-4" للتنقل في القائمة. اضغط "دخول" على النشرة الدورية المرغوبة، و سيتم عرض العناصر المُتاحة لتلك النشرة.

   تحتوي قائمة العناصر أيضاً على الزر "معلومات تفصيلية" لكل عنصر. تحتوي ال "معلومات تفصيلية" الخاصة بعناصر النشرة الدورية على المعلومات التالية:

"العنوان": عنوان عنصر النشرة.
"الطبعة": تاريخ الطبعة لعنصر النشرة.
"المُراجعة": رقم المراجعة للنسخة الإلكترونية من النشرة الدورية التي تم نشرها في البوك شير.
"وقت المراجعة": وقت المراجعة الأحدث التي تم نشرها على البوك شير. (مفيدة إذا كانت المراجعة تحتوي على أخطاء في هيكلية الديزي أو النص، كما بمكنك معرفة إذا ما كنت قد قمت بتنزيل الإصدار الأحدث أم لا).
"الفئة": الفئة التي تندرج تحتها (الصحيفة، المجلة، ...الخ).

كما هو في الكتب، لتنزيل نشرة دورية من القائمة، اضغط عليها "دخول"، أو اضغط تبويب للوصول إلى الزر "تنزيل"، ثم اضغط "دخول".


11.2.6 إعدادات الخيارات

   يتيح لك مربع الحوار "الخيارات" لضبط العناصر مثل موقع التنزيل، نوع التنزيل الافتراضي، وإذا ما كانت البرايل سينس يو تو ميني يقوم تلقائياً بفك ضغط الكتب أو النشرات الدورية التي يتم تنزيلها من البوك شير.

   لفتح مربع الحوار "الخيارات"، اضغط تبويب للوصول إلى الزر "الخيارات" ثم اضغط "دخول" أو اضغط "دخول- o (النقاط 1-3-5)" لفتح مربع الحوار "الخيارات" مباشرة من أي مكان في "تنزيلات البوك شير". يحتوي مربع الحوار "الخيارات" على العناصر التالية:

1. قائمة إعدادات الخيارات: تحتوي على "نوع التنزيل الافتراضي" و "فك الضغط تلقائياً" تشغيل/ تعطيل.
2. الزر "مجلد التنزيل الافتراضي": يقوم بفتح مربع حوار لتحديد موقع التنزيل الافتراضي.
3. الزر "حفظ": اضغط "دخول" على هذا الزر لحفظ إعداداتك.
4. الزر "إلغاء": اضغط دخول على هذا الزر للخروج من مربع الحوار "الخيارات" دون حفظ التغييرات.

   تحتوي القائمة إعدادات الخيارات على عنصرين: "نوع التنزيل الافتراضي" و "فك الضغط تلقائياً" تشغيل/ تعطيل. استخدم "مسافة-1" و "مسافة-4" للتنقل بين الإعدادات في القائمة. اضغط "مسافة" لتغيير القيمة لكل إعداد.
   يوجد 3 خيارات لنوع التنزيل الافتراضي: "ديزي"، "BRF"، و "مُطالبة". إذا تم ضبط هذا الخيار ليكن "ديزي"، فإنه كلما تقوم ببدء تنزيل كتاب أو نشرة دورية، فسيتم تنزيل نسخة ديزي منه تلقائياً. بنفس الطريقة، إذا اخترت "BRF"، فسيتم تنزيل نسخة BRF منه تلقائياً. إذا اخترت "مُطالبة"، ففي كل مرة تقوم بها بالتنزيل، ستتم مطالبتك و سؤالك لتحديد نوع التنزيل.
   يتيح لك الخيار "فك الضغط تلقائياً" تشغيل/ تعطيل إمكانية اختيار إذا ما كنت تريد أن تقوم البرايل سينس يو تو ميني بفك ضغط الكتب أو النشرات الدورية تلقائياً عند تنزيلهم. إذا تم ضبط هذا الخيار على "تشغيل"، فعند اكتمال التنزيل، ستُعلن البرايل سينس يو تو ميني: "فك ضغط الكتاب اسمه ..." و يتم فك ضغط المحتوى تلقائياً و وضعه في مجلد يحمل نفس الاسم للملف المضغوط. إذا تم ضبط هذا الخيار على "تعطيل"، فسيتم إرجاعك فوراً إلى مربع الحوار الرئيسي بعد التنزيل، و يجب أن تقوم بفك ضغط الملف يدوياً من "مدير الملفات".
   يقوم الزر "مجلد التنزيل الافتراضي" بفتح مربع حوار مدير الملفات حيث يمكنك اختيار موقع التنزيل الافتراضي لمواد البوك شير الخاصة بك. على سبيل المثال، قد ترغب بإنشاء مجلد اسمه "ديزي" و أن يتم تنزيل كل مواد البوك شير تلقائياً في ذلك الموقع. استخدم أوامر التنقل المُعتادة الخاصة بالملفات/ المجلدات لتحديد مجلد مواد البوك شير الذي ترغب بحفظه، ثم اضغط "مسافة" لتحديد المجلد الذي تريده. اضغط "دخول" لحفظ الموقع و الرجوع إلى مربع الحوار "الخيارات". بشكل افتراضي، يتم ضبط "مجلد التنزيل الافتراضي" ليكن " flashdisk/downloads".
   عند اختيارك للإعدادات المرغوبة، اضغط "دخول" لحفظهم، أو اضغط تبويب للوصول إلى الزر "حفظ"، ثم اضغط "دخول". إذا أردت الخروج من مربع الحوار "الخيارات" دون حفظ الإعدادات، اضغط "دخول" على الزر "إلغاء"، أو اضغط "مسافة –z (النقاط 1-3-5-6)".

11.3 خرائط جوجل


11.3.1 ماذا تعني "خرائط جوجل"؟

   خرائط الجوجل عبارة عن برنامج يعتمد على الإنترنت يستخدم لإعطاءك تعليمات نصية للتنقل من مكان إلى آخر، باستخدام خرائط من الإنترنت ومعلومات خاصة بالمواقع GPS. يمكنك استخدام خرائط الجوجل للتخطيط للوصول مشياً على الأقدام إلى متجر معين أو السفر إلى بيوت أحد الأقارب في ولاية أخرى.


11.3.1.1 مصطلحات مستخدمة في خرائط الجوجل

   فيما يلي المصطلحات المستخدمة في تطبيق خرائط الجوجل وتم شرحها لاحقاً:
POI: نقطة اهتمام، إدراج موقع مثل "مطعم" أو "عيادة طبية".
الفئة: نوع الموقع المراد البحث أو الوصول إليه، مثال: بائع زهور، مؤجر أفلام فيديو، مقاول، مركز تجميل، إلخ.
موقع البدء: موقع بدء الجولة.
الوجهة: الموقع المقصود الوصول إليه في نهاية الجولة.
إحداثيات: النقاط التي تريد أن تتوقف عندها لأي سبب.
الجولة: إتجاه الرحلة بدءاً من موقع البداية حتى المكان المراد الوصول إليه.


11.3.2 استخدام جهاز استقبال GPS

   يوجد في البرايل سينس يوتو جهاز استقبال GPS داخلي. لكن يمكنك أن تستخدم جهاز استقبال خارجي (بلوتوث) ليقوم بتقوية الإشارة في المناطق التي تحتوي على أجهزة أقمار صناعية إشارتها ضعيفة. اتبع الخطوات التالية لتقوم بالتقاط جهاز استقبال بلوتوث:
   تأكد من أن جهاز استقبال البلوتوث في وضع التشغيل. من البرايل سينس ومن القائمة الرئيسية اضغط "l (النقاط 1-2-3)" لتحميل مدير البلوتوث.
   سيقوم مدير البلوتوث تلقائياً بالبدء في البحث عن أجهزة. اثناء البحص ستسمع صوت بيب كما وسيظهر على عارض البرايل تقدم البحث كخلايا كاملة بارزة.
   عند اكتمال البحث سيتم الإعلان عن أسماء الأجهزة المتاحة، وسيتم وضعك في قائمة أجهزة البلوتوث.
   قم بالوصول إلى جهاز الاستقبال باستخدام "مسافة-1" و "مسافة-4" واضغط "دخول" على  اسم جهاز الاستقبال.
   ستقوم البرايل سينس يوتو بالإعلان عن "فحص الخدمات".
   عند اكتمال الفحص سيتم عرض قائمة بالخدمات المتاحة.
   قم بالوصول إلى "تسلسلي" واضغط "دخول".
   إذا كان جهاز الاستقبال يتطلب رمز فسيتم سؤالك عنه. قم بإدخاله باستخدام برايل الحاسوبي واضغط "دخول".
   ستتصل البرايل سينس يوتو بجهازك وستعلن عن الكلمة "متصل".


11.3.3 تشغيل "خرائط الجوجل"

   يوجد التطبيق "خرائط الجوجل" في القائمة "إضافات". لفتح "خرائط الجوجل" اضغط "x (النقاط 1-3-4-6)" من القائمة الرئيسية أو قم بالوصول إلى القائمة "إضافات" واضغط "دخول" . من القائمة "إضافات" استخدم "مسافة-1" أو "مسافة-4" للوصول إلى "خرائط الجوجل" واضغط "دخول" أو اضغط "g (النقاط 1-2-4-5)" للوصول إلى "خرائط الجوجل" مباشرةً.

   يمكنك تشغيل "خرائط الجوجل" من أي مكان في الجهاز بالضغط "F1 –P (النقاط -1-2-3-4)".

   عندما يتم تحميل "خرائط الجوجل" ستحاول البرايل سينس يوتو بشكل فوري لمحاولة الاتصال بجهاز الاستقبال GPS. إذا نجح اتصال الGPS فإن الجهاز سيعلن عن "تم الاتصال بالGPS بنجاح، يتم البحث عن الموقع". عندما يتم تحديد الموقع سيعلن الجهاز عن "معلومات الموقع الحالي:" وستعلن عن موقعك الحالي. إذا كانت الإشارة ضعيفة ولا يستطيع الجهاز تحديدها فستعلن البرايل سينس عن "قوة إشارة الGPS ضعيفة جداً" ولن يتم إعطاءك أية معلومات عن الموقع.
   تشتمل معلومات الموقع على "معلومات الموقع الحالي"، "خط العرض"، "خط الطول".


11.3.3.1 النافذة الرئيسية لخرائط الجوجل

   يتكون مربع الحوار "خرائط الجوجل" على 4 مناطق: "معلومات الموقع الحالي"، "موقع البدء"، "معلومات الوجهة"، و "أقرب POI". تنقل بين هذه المناطق بالضغط على "تبويب (F3 أو مسافة-4-5)" و "شفت-تبويب (مسافة-F3 أو مسافة-4-5)".
   استخدم المفاتيح التالية للتحرك في نافذة خرائط الجوجل الرئيسية:
انتقل إلى عنصر المعلومة التالية: مسافة-نقطة 4
انتقل إلى عنصر المعلومة السابقة: مسافة-نقطة 1
انتقل إلى أول عنصر معلومة: مسافة-النقاط 1-3 / مسافة-النقاط 1-2-3
انتقل إلى آخر عنصر معلومة: مسافة-النقاط 4-6 / مسافة- النقاط 4-5-6
التنقل بين "معلومات الموقع الحالي" إلى "معلومات المغادرة/الوجهة": تبويب/شفت-تبويب
فتح قائمة البرنامج: F2 أو مسافة-m (النقاط 1-3-4)

   تتكون قائمة خرائط الجوجل من 5 قوائم فرعية: "بحث"، "إعدادات الموقع"، "POI’s المستخدم"، "الوجهة"، و "خيارات".

11.3.3.2 بحث

   تسمح لك القائمة "بحث" بالبحث عن مواقع حسب العنوان (البحث عن عناوين) أو نقاط اهتمام (بحث عن نقاط اهتمام متقدم).

11.3.3.2.1 البحث عن عناوين

   يمكنك البحث عن موقع باستخدام عنوان معين باستخدام البند "البحث عن عنوان"  في القائمة "بحث". لفتح مربع الحوار "البحث عن عنوان" اضغط "F2" أو "مسافة-m (النقاط 1-3-4)" لفتح القائمة "خرائط الجوجل". قم بالوصول إلى "بحث" واضغط "دخول" أو اضغط "s (النقاط 2-3-4)" لفتح القائمة "بحث". اضغط "دخول" على "البحث عن عنوان" أو اضغط "a (نقطة 1)" لفتح مربع الحوار "بحث عن عنوان". يمكنك أيضاً فتح مربع الحوار "بحث عن عنوان" بالضغط على "مسافة-f (النقاط 1-2-4)" من النافذة الرئيسية لِ "خرائط الجوجل".
   يتكون مربع الحوار "بحث عن عنوان" من 9 عناصر تحكم ويمكنك التنقل بين هذه العناصر بالضغط على "تبويب" (F3 أو مسافة-النقاط 4-5) و "شفت-تبويب" (مسافة-F3 أو مسافة- النقاط 1-2).
   تحديد المنطقة: مربع حوار لاختيار الدولة والمدينة التي ترغب بالبحث عنها.
   عنوان الشارع: مربع تحرير لكتابة عنوان الشارع للموقع الذي تريد إيجاده.
   الزر بحث: اضغط "دخول" على هذا الزر لبدء البحث.
   معلومات العنوان: (تظهر بعد اكتمال عملية البحث) تعرض عنوان نقطة الاهتمام والقريبة من الموقع الذي قمت بإدخاله.
   الزر تعيين كموقع بداية: اضغط "دخول" على هذا الزر لوضع العنوان في "معلومات العنوان" كنقطة بداية للجولة. يمكنك أيضاً تفعيل هذا الزر بالضغط على "حذف خلفي-s (النقاط 2-3-4)".
الزر تعيين كوجهة: اضغط "دخول" على هذا الزر لوضع العنوان "معلومات العنوان" كوجهة، أو نقطة نهاية جولتك. يمكنك أيضاً تفعيل هذا الزر بالضغط على "حذف خلفي-d (النقاط 1-4-5)".
الزر تعيين كنقطة طريق: اضغط "دخول" على هذا الزر لوضع العنوان في "معلومات العنوان" كَ "نقطة طريق" أو التوقف في منطقة أثناء جولتك. يمكنك أيضاً تفعيل هذا الزر بالضغط على "حذف خلفي-w (النقاط 2-4-5-6)".
الزر إضافة نقاط اهتمام POI المستخدم: اضغط "دخول" على هذا الزر لإضافة عنوان في "معلومات العنوان" عن نقاط اهتمامك. يمكنك أيضاً تفعيل هذا الزر بالضغط على "حذف خلفي-u (1-3-6)".
الزر إغلاق: اضغط "دخول" على هذا الزر لإغلاق مربع الحوار "بحث عن عنوان". يمكنك أيضاً الخروج من مربع الحوار بالضغط على "مسافة-e (النقاط 1-5)" أو "مسافة-z (النقاط 1-3-5-6)".
(ملاحظة): في حال عدم وجود نتائج بحث فلن تظهر أي من هذ العناصر: "معلومات العنوان"، "تعيين كنقطة بداية"، "تعيين كوجهة"، "تعيين كنقطة طريق"، "إضافة لنقاط اهتمام POI المستخدم".
   إتبع الخطوات التالية للبحث عن عنوان:
   قم بفتح مربع الحوار "بحث عن عنوان" كما هو موضح في الأعلى.
   إذا كانت المنطقة هي التي تريدها، قم بالوصول إلى حقل العنوان. إذا احتجي لتغيير المنطقة، اضغط "دخول"    لفتح مربع الحوار "تحديد المنطقة".
   في مربع الحوار "تحديد المنطقة" استخدم "مسافة-1" و "مسافة-4" لاتنقل بين مربعات التحرير والسرد "الدولة" و"المدينة".
   قم بالوصول إلى الزر "تأكيد" واضغط "دخول" للرجوع إلى مربع الحوار "بحث عن عنوان".
   قم بالوصول إلى مربع التحرير "عنوان" وقم بكتابة شارع عنوان الموقع الذي ترغب بالبحث عنه.
   قم بالوصول إلى الزر "بحث" واضغط "دخول" لبدء البحث.
   بمجرد ظهور النتائج تنقّل بينهم  باستخدام "مسافة-1" و "مسافة-4"ز استخدم الازرار الموضحة في الأعلى لتعيين الموضع المطلوب كَ "نقطة بداية"، "نقطة طريق"، "الوجهة"، أو "نقاط وصول المستخدم POI".

11.3.3.2.2 بحث حسب الفئة

   يمكنك استخدام الخيار "بحث متقدم عن نقاط وصول المستخدم POI" في القائمة "بحث" للبحث عن موقع تبعاً لنوع العمل أو المنشأة بتحديد فئة البحث.
لفتح مربع الحوار "بحث متقدم عن نقاط وصول المستخدم POI" اضغط "F2" أو "مسافة-m (النقاط 1-3-4)" لفتح القائمة "خرائط الجوجل". قم بالوصول إلى "بحث" واضغط "دخول" أو اضغط "s (النقاط 2-3-4)" لفتح القائمة "بحث". اضغط "دخول" على "بحث متقدم عن نقاط وصول المستخدم POI" أو اضغط "f (النقاط 1-2-4)" لفتح مربع الحوار "بحث عن عنوان". يمكنك أيضاً فتح مربع الحوار ""بحث متقدم عن نقاط وصول المستخدم POI" بالضغط على "دخول-f (النقاط 1-2-4)" من النافذة الرئيسية لِ "خرائط الجوجل".
   يتكون مربع الحوار "بحث متقدم عن نقاط وصول المستخدم POI" من العناصر الآتية:
تحديد المنطقة: مربع حوار لاختيار المدينة والدولة التي تربد البحث عنها.
مربع التحرير والسرد الفئة: يمكنك من خلاله اختيار نوع/فئة POI التي تريد البحث عنها. قم بالوصول إلى بنود هذا المربع باستخدام "مسافة-1" و "مسافة-4".
مربع تحرير مدى POI: لإدخال مدى (قُطر) عدد الأقدام لتعريف حجم منطقة البحث.
مربع التحرير اسم POI: إذا كنت تعرف كل أو جزء من اسم المؤسسة التي ترغب بالبحث عنها، اكتبها في مربع التحرير هذا.
الزر بحث: اضغط "دخول" على هذا الزر لبدء البحث.
مربع القائمة POIs: تظهر بعد اكتمال البحث قائمة بنقاط الاهتمام المطابقة للبحث. قم بالوصول إلى القائمة باستخدام "مسافة-1" و "مسافة-4".
مربع القائمة معلومات POI: تقوم بعض اسم نقطة اهتمام POI، النوع، رقم الهاتف، والعنوان. استخدم "مسافة-1" و "مسافة-4" للتنقل بين عناصر المعلومات.
 الزر تعيين كموقع بداية: اضغط "دخول" على هذا الزر لتعيين نقطة الاهتمام الحالية كنقطة بداية لجولتك. يمكنك أيضاً تنشيط هذا الزر بالضغط على "حذف خلفي-s (النقاط 2-3-4)".
الزر تعيين كوجهة: اضغط "دخول" على هذا الزر لتعيين نقطة الاهتمام الحالية كنقطة نهاية (وجهة) لجولتك. يمكنك أيضاً تفعيل هذا الزر بالضغط على "حذف خلفي-d (النقاط 1-4-5)".
الزر تعيين كنقطة طريق: اضغط "دخول" على هذا الزر لتعيين نقطة الاهتمام الحالية كنقطة طريق، أو نقطة توقف في وسط جولتك. يمكنك أيضاً تفعيل هذا الزر باستخدام "حذف خلفي-2  (النقاط 2-4-5-6)".
الزر إضافة إلى نقاط اهتمام POI المستخدم: اضغط "دخول" على هذا الزر لإضافة نقطة الاهتمام الحالية لقائمة نقاط اهتمام المستخدم. يمكنك أيضاً تفعيل هذا الزر بالضغط على "حذف خلفي-u (النقاط 1-3-6)".
الزر إغلاق: اضغط "دخول" على هذا الزر لإغلاق مربع الحوار "بحث متقدم عن نقاط وصول المستخدم POI" والرجوع إلى النافذة الرئيسية "خرائط الجوجل". يمكنك أيضاً الخروج من مربع الحوار بالضغط على "مسافة-e (النقاط 1-5)" أو "مسافة-z (النقاط 1-3-5-6)".
(ملاحظة): في حال عدم وجود نتائج بحث فلن تظهر أي من هذ العناصر: "قائمة نقاط الاهتمام POI"، "معلومات POI"، "تعيين كنقطة بداية"، "تعيين كوجهة"، "تعيين كنقطة طريق"، و"إضافة لنقاط اهتمام POI المستخدم".


11.3.3.3 ضبط الموقع

   تحتوي قائمة "ضبط الموقع" على البنود التالية: " إضافة لنقاط اهتمام POI المستخدم"، "تزامن GPS ونقطة البداية"، و "معلومات الموقع".


11.3.3.3.1 إضافة نقطة اهتمام جديدة

   يسمح لك الخيار "إضافة نقطة اهتمام جديدة" في القائمة "ضبط الموقع" بحفظ موقعك الحالي كنقطة اهتمام.
   لفتح مربع الحوار "نقطة اهتمام جديدة" اضغط "F2" لفتح القائمة واستخدم "مسافة-4" للوصول إلى "ضبط الموقع" واضغط "دخول" ثم اضغط "دخول" على "نقطة اهتمام جديدة".
   يتكون مربع الحوار "إضافة نقطة اهتمام جديدة" من 9 عناصر. يمكنك التنقل فيما بينهم باستخدام المفتاح "تبويب" (F3 أو مسافة-النقاط 4-5) و "شفت-تبويب" (مسافة-F3 أو مسافة-النقاط 1-2).
مربع التحرير اسم نقطة الاهتمام: هنا يمكنك كتابة اسم نقطة الاهتمام إذا كانت غير موجودة.
مربع ثابت (خط العرض): تعرض خط العرض لنقطة الاهتمام.
مربع ثابت (خط الطول): يقوم بعرض خط الطول لنقطة الاهتمام.
مربع التحرير (هاتف): هنا يمكنك إدخال رقم هاتف للموقع.
مربع التحرير (العنوان): لإدخال عنوان الشارع لنقطة الاهتمام.
مربع التحرير توضيح لنقطة الاهتمام: يمكنك كتابة المعلومات التي تريد تذكرها أو لها علاقة بنقطة الاهتمام.
الزر اختيار ملف وسائط: اضغط "دخول" على هذا الزر لفتح مربع الحوار "اختيار ملف وسائط". سيتم وضعك في مدير الملفات حيث يمكنك استخدام أوامر الوصول إلى الملف/المجلد حيث يوجد أي ملف وسائط ترغب بربطه مع نقطة الاهتمام. اضغط "مسافة" على الملف الذي تريده، واضغط "دخول".
الزر إضافة: اضغط "دخول" على هذا الزر لإضافة نقطة الاهتمام إلى نقاط اهتمامك المحفوظة. 
الزر إغلاق: اضغط "دخول" على هذا الزر للخروج من مربع الحوار "نقطة اهتمام جديدة".



11.3.3.3.2 تزامن GPS وموقع البداية

   خيار بند القائمة هذا يقوم بمزامنة موقع الGPS الحالي بموقع البداية للجولة الحالية.

   لمزامنة موقع الGPS مع موقع البداية اضغط "F2" لفتح القائمة، واستخدم "مسافة-4" للوصول إلى "ضبط الموقع" واضغط "دخول": قم اضغط "دخول" على "مزامنة GPS مع موقع البداية". يمكنك أيضاً الضغط على "s (النقاط 2-3-4)" لمزامنة موقع الGPS مع موقع البداية مباشرةً من النافذة الرئيسية لِ "خرائط الجوجل".


11.3.3.3.3 معلومات الموقع

   يقدم لك مربع الحوار "معلومات الموقع" معلومات حول موقعك الحالي، ويسمح لك بتعيين: الموقع الحالي كنقطة بداية، الوجهة، نقطة طريق، أو عرض أقرب نقطة اهتمام.
   لفتح مربع الحوار "معلومات الموقع" اضغط "F2" لفتح القائمة، واستخدم "مسافة-4" للوصول إلى "ضبط الموقع" واضغط "دخول" ثم اضغط "دخول" على "معلومات الموقع". يمكنك أيضاً فتح مربع الحوار "معلومات الموقع" مباشرةً من النافذة الرئيسية لِ "خرائط الجوجل" بالضغط على "دخول-I (النقاط 2-4)".
   يكون مربع الحوار "معلومات الموقع" على 5 عناصر، تنقل بينهم باستخدام "تبويب (F3 أو مسافة-4-5)" و "شفت-تبويب (مسافة-F3 أو مسافة-1-2)".
المربع الثابت معلومات الموقع الحالي: يتكون من عنوان موقعك الحالي.
مربع القائمة أقرب نقطة اهتمام: تتكون من قائمة من نقاط الاهتمام القريبة من الموقع الحالي. استخدم :مسافة-1" و "مسافة-4" للتنقل بين محتويات قائمة نقاط الاهتمام.
الزر تعيين كوجهة: اضغط "دخول" على هذا الزر لتعيين موقعك الحالي كنقطة نهاية (وجهة) لجولتك. يمكنك أيضاً تفعيل هذا الزر بالضغط على "حذف خلفي-d (النقاط 1-4-5)".
الزر إضافة لنقطة طريق: اضغط "دخول" على هذا الزر لتعيين الموقع الحالي كنقطة طريق أو نقطة توقف في وسط جولتك الحالية. يمكنك أيضاً تفعيل هذا الزر بالضغط على "حذف خلفي-w (النقاط 2-4-5-6)".
الزر "إغلاق": اضغط "دخول" على هذا الزر لإغلاق مربع الحوار "معلومات الموقع". يمكنك أيضاً الضغط على "مسافة-e (النقاط 1-5)" أو "مسافة-z (النقاط 1-3-5-6)" للخروج من مربع الحوار والرجوع إلى النافذة الرئيسية.


11.3.3.4 نقاط اهتمام المستخدم

   تتكون قائمة "نقاط اهتمام المستخدم" من 3 بنود" "مدير نقاط اهتمام المستخدم"، "حفظ نقاط اهتمام المستخدم"، و "تحميل نقاط اهتمام المستخدم".

11.3.3.4.1 مدير نقاط اهتمام المستخدم

يسمح لك "مدير نقاط اهتمام المستخدم" بعرض نقاط الاهتمام التي تم إنشائها سابقاً إضافةً لتعديل وإضافة أو حذف نقاط الاهتمام.
لفتح "مدير نقاط اهتمام المستخدم" اضغط "F2" لفتح القائمة "خرائط الجوجل". قم بالوصول إلى "نقاط اهتمام المستخدم" باستخدام "مسافة-1" أو "مسافة-4" واضغط "دخول" أو اضغط " u (النقاط 1-3-6)" للوصول بشكل سريع إلى وفتح القائمة "نقاط اهتمام المستخدم". قم بالوصول إلى "مدير نقاط اهتمام المستخدم" واضغط "دخول". يمكنك أيضاً الوصول مباشرةً إلى "مدير نقاط اهتمام المستخدم" من النافذة الرئيسية لِ "خرائط الجوجل" بالضغط على "دخول-u (النقاط 1-3-6)".
   يتكون "مدير نقاط اهتمام المستخدم" من 9 عناصر. يمكنك التنقل بين هذه العناصر ال9 باستخدام "تبويب (F3 أو مسافة-4-5)" أو "شفت-تبويب (مسافة-F3 أو مسافة-1-2)".
مربع القائمة نقاط اهتمام المستخدم: يعرض قائمة بنقاط اهتمام المستخدم المحفوظة. تنقل فيما بين هذه النقاط باستخدام "مسافة-1" و "مسافة-4".
مربع قائمة معلومات نقطة الاهتمام: يتكون من اسم نقطة الاهتمام، خط العرض، خط الطول، الهاتف، العنوان، توضيح نقطة الاهتمام، وملف وسائط. تنقل بين عناصر المعلومات المختلفة هذه باستخدام "مسافة-1" و "مسافة-4".
   الزر تعيين كنقطة بداية: اضغط "دخول" على هذا الزر لتعيين نقطو الاهتمام الحالية كنقطة بداية لجولتك.يمكنك أيضاً تفعيل هذا الزر بالضغط على "حذف خلفي-s (النقاط 2-3-4)".
   الزر تعيين كوجهة: اضغط "دخول" على هذا الزر لتعيين نقطة الاهتمام الحالية كنقطة نهاية (وجهة) لجولتك. يمكنك أيضاً تفعيل هذا الزر بالضغط على "حذف خلفي-d (النقاط 1-4-5)".
الزر تعيين كنقطة طريق: اضغط "دخول" على هذا الزر لتعيين نقطة الاهتمام الحالية كنقطة طريق، أو نقطة توقف في وسط الجولة. يمكنك أيضاً تفعيل هذا الزر باستخدام "حذف خلفي-w (النقاط 2-4-5-6)".
الزر إضافة: اضغط "دخول" على هذا الزر لفتح مربع الحوار "إضافة نقطة اهتمام جديدة" كما تم توضيه سابقاً يمكنك أيضاً تفعيل هذا الزر بالضغط على "مسافة-I (النقاط 2-4)".
الزر تعديل: يفتح مربع الحوار "تعديل نقطة اهتمام المستخدم". يتكون مربع الحوار هذا من نفس عناصر التحكم الموجودة في "إضافة نقطة اهتمام" وبمعلومات نقطة الاهتمام الموجودة. يمكنك أيضاً تفعيل هذا الزر بالضغط على "مسافة-m (النقاط 1-3-4)".
الزر حذف: اضغط "دخول" على هذا الزر لحذف نقطة الاهتمام الحالية (ذات حيز الاهتمام). يمكنك أيضاً تفعيل هذا الزر بالضغط على "مسافة-d (النقاط 1-4-5)" من قائمة نقاط الاهتمام.
الزر إغلاق: اضغط "دخول" على هذا الزر لإغلاق "مدير نقاط اهتمام المستخدم". يمكنك ايضاً الخروج من مربع الحوار هذا بالضغط على "مسافة-3  (النقاط 1-5)" أو "مسافة-z (النقاط 1-3-5-6)".


11.3.3.4.2 إضافة نقطة اهتمام

   يمكنك إضافة نقطة اهتمام بطريقتين:
   يمكنك إضافة نقطة اهتمام من خلال نتائج بحث "خرائط الجوجل" والموضحة سابقاً.
   أو يمكنك إضافة نقطة اهتمام يدوياً باستخدام "مدير نقاط اهتمام المستخدم" والموضحة في القسم السابق.
   بغض النظر عن الطريقة التي تصل فيها إلى مربع الحوار "نقطة اهتمام جديدة" فهو يحتوي على نفس العناصر:
مربع التحرير اسم نقطة الاهتمام: مربع تحرير حيث يمكنك كتابة اسم لنقطة الاهتمام إذا لم تكن مدخلة.
المربع الثابت خط العرض: يعرض خط العرض لنقطة الاهتمام.
المربع الثابت خط الطول: يعرض خط الطول لنقطة الاهتمام.
مربع التحرير هاتف: مربع تحرير لإدخال رقم هاتف للموقع.
مربع التحرير العنوان: مربع تحرير لإدخال عنوان الشارع لنقطة الاهتمام.
مربع التحرير توضيح لنقطة الاهتمام: مربع تحرير حيث يمكنك كتابة المعلومات التي ترغب بتذكرها أو ربطها مع نقطة الاهتمام هذه.
الزر اختيار ملف وسائط: اضغط "دخول" على هذا الزر لفتح مربع الحوار "اختيار ملف وسائط". سيتم وضعك في مدير الملفات حيث يمكنك استخدام أوامر الوصول إلى الملف/المجلد حيث يوجد أي ملف وسائط ترغب بربطه مع نقطة الاهتمام. اضغط "مسافة" على الملف الذي تريده، واضغط "دخول".
الزر إضافة: اضغط "دخول" على هذا الزر لإضافة نقطة الاهتمام إلى نقاط اهتمامك المحفوظة. 
الزر إغلاق: اضغط "دخول" على هذا الزر للخروج من مربع الحوار "نقطة اهتمام جديدة".


11.3.3.4.3 إدارة نقاط اهتمام المُستخدم


   إضافةً لِ "مدير نقاط اهتمام المستخدم" فإن قائمة "نقاط اهتمام المستخدم" تحتوي أيضاً على "حفظ نقطة اهتمام المستخدم"، و "تحميل نقطة اهتمام المستخدم". هذان الخياران يسمحان لك باستيراد وتصدير معلومات نقطة الاهتمام من وإلى ملفات CSV (القيم المفصولة بالفواصل).
   لتصدير نقاط اهتمام المستخدم المحفوظة كملف CSV اختار "حفظ نقطة اهتمام المستخدم" من القائمة "نقاط اهتمام المستخدم" أو اضغط "مسافة-s (النقاط 2-3-4)" من النافذة الرئيسية "خرائط الجوجل". سيتم وضعك في مربع التحرير ويطلب منك إدخال اسم للملف. 
يتكون مربع الحوار "حفظ نقاط اهتمام المستخدم" من 4 بنود:
قائمة الملفات: مدير ملفات عادي حيث يمكنك التنقل فيه لاختيار موقع حفظ ملف POI.
مربع التحرير اسم الملف: قم بكتابة اسم الملف باستخدام برايل الحاسوبي.
الزر تأكيد: اضغط "دخول" على هذا الزر لحفظ الملف.
الزر إلغاء: اضغط "دخول" على هذا الزر لإلغاء حفظ الملف.

   لتحميل ملف نقاط الاهتمام قم بالوصول إلى "تحميل نقاط اهتمام المستخدم" في القائمة الفرعية "نقاط اهتمام المستخدم" للقائمة "خرائط الجوجل". عندما تضغط "دخول" على "تحميل نقاط اهتمام المستخدم"، سيفتح مربع حوار حيث يمكنك من خلاله اختيار الملف. استخدم مفاتيح التنقل العادية والتي تستخدمها في الملفات/المجلدات لتحديد الملف الذي يحتوي على معلومات نقاط اهتمامك، ثم اضغط "دخول" لتحميل الملف. إذا تم تحميل الملف بنجاح فسيقوم الجهاز بالإعلان "تم تحميل ملف نقاط اهتمام المستخدم بنجاح".


11.3.3.5 القائمة جولة

   تسمح لك القائمة "جولة" في "خرائط الجوجل" بإنشاء، عرض وإنشاء جولات وهذا لتتمكن من الاستفسار والحصول على معلومات حول جولتك الحالية والمسافة واتجاه وجهتك النهائية. تحتوي القائمة "جولة" على البنود التالية: "إنشاء جولة"، "عرض الجولات"، "بدء الجولة"، "معلومات الجولة"، و "الإتجاه والمسافة للوجهة".



11.3.3.5.1 إنشاء جولة

   للوصول إلى مربع الحوار "إنشاء جولة" اضغط "F2" لفتح القائمة وقم بالوصول إلى "جولة" استخدام "مسافة-1" أو "مسافة-4". اضغط "دخول" على "دولة" وقم بالوصول إلى "إنشاء جولة". اضغط "دخول" لفتح مربع الحوار "إنشاء جولة". يمكنك أيضاً فتح مربع الحوار "إنشاء جولة" مباشرةً بالضغط على "دخول-r (النقاط 1-2-3-5)" من النافذة الرئيسية لِ "خرائط الجوجل".
   
   ملاحظة: يجب عليك تحديد نقطة البداية والوجهة قبل أن تقوم بإنشاء جولة كما تم توضيح هذا الأمر سابقاً.
يتكون مربع الحوار "إنشاء جولة" من مربع تحرير وسرد بخيارين: "مشياً" و "مركبة". قم بالتحرك بين الخيارين بالضغط على "مسافة-1" أو "مسافة-4". عندما تصل إلى الخيار الذي تريده اضغط "دخول". سيتم وضعك في مربع الحوار "جولة" على التبويبة "معلومات الجولة".
   يحتوي مربع الحوار "جولة" على 6 عناصر. يمكنك التنقل فيما بين هذه العناصر باستخدام "تبويب (F3 أو مسافة-4-5)" أو "شفت-تبويب (مسافةF3 أو مسافة-1-2)".
مربع قائمة (معلومات الجولة): يتكون من: بدء، وجهة، وقت الوصول، الوقت المطلوب، المسافة المقطوعة. استخدم "مسافة-1" و "مسافة-4" للتنقل بين البنود في قائمة المعلومات.
   مربع قائمة (معلومات خطوات الجولة): يحتوي على عدد الخطوات/ إتجاه الجولة خطوة بخطوة من موقع البداية حتى الوجهة، كل واحد مع حساب وقت السفر. قم بالتحرك بين الخطوات باستخدام "مسافة-1" و "مسافة-4".
زر إعلان البدء: اضغط "دخول" على هذا الزر عندما تغادر نقطة البداية (عندما تنطلق). يمكنك أيضاً تفعيل هذا الزر بالضغط على "حذف خلفي-m (النقاط 1-3-4)".
الزر حفظ الجولة: اضغط "دخول" على هذا الزر لحفظ الجولة الحالية لاستخدامها لاحقاً. يمكنك أيضاً تفعيل هذا الزر بالضغط على "حذف خلفي-s (النقاط 2-3-4)". بتفعيل هذا الزر سيفتح مربع حوار بمربع التحرير "اسم الملف" والزر "تاكيد" والزر "إلغاء". يمكنك ببساطة كتابة اسم الملف الجولة واضغط "دخول".
مربع قائمة (تحميل جولة): عبارة عن قائمة بالجولات المحفوظة سابقاً. قم بالوصول إلى القائمة باستخدام "مسافة-1" و "مسافة-4". اضغط "دخول" على الجولة لتحميلها.
الزر إغلاق: إضغط "دخول" على هذا الزر لإغلاق مربع الحوار "الجولة" والرجوع إلى النافذة الرئيسية لِ "خرائط الجوجل". يمكنك أيضاً تفعيل هذا الزر بالضغط على "مسافة-e (النقاط 1-5)" أو "مسافة-z (النقاط 1-3-5-6)".


11.3.3.5.2 عرض الجولات

   يمكنك عرض الجولات التي قمت بها سابقاً باستخدام الخيار "عرض الجولات" في القائمة "دولة". اضغط "F2" لفتح القائمة "خرائط الجوجل" واستخدم "مسافة-4" للوصول "إلى" "جولة" واضغط "دخول". من القائمة "جولة" استخدم "مسافة-4" للوصول إلى "عرض الجولات" واضغط "دخول". يمكنك أيضاً الوصول إلى مربع الحوار "عرض الجولات" بالضغط على "دخول-h" من النافذة الرئيسية لِ "خرائط الجوجل".

   يتكون مربع الحوار "عرض الجولات" من 3 بنود:
مربع قائمة (عرض الجولات): قائمة بالجولات التي قمت بها سابقاً. قم بالتحرك في هذه القائمة باستخدام "مسافة-1" و "مسافة-4". اضغط "دخول" على الجولة التي ترغب بتحميلها.
الزر تهيئة الجولات: يقوم بحذف جميع الجولات التي قمت بها سابقاً.
الزر إغلاق: يقوم بإغلاق مربع الحوار "عرض الجولات". يمكنك أيضاً الضغط على "مسافة-e" أو "مسافة-z" لإغلاق مربع الحوار.


11.3.3.5.3 تهيئة معلومات الجولة

   ربما ترغب بحذف معلومات الجولة الحالية والبدء بإنشاء جولة من نقطة الصفر. يمكنك القيام بهذا الأمر باستخدام الخيار "تهيئة الجولة" في القائمة "جولة".
   اضغط "F2" لفتح القائمة "خرائط الجوجل" واستخدم "مسافة-4" للوصول إلى "جولة" واضغط "دخول". من القائمة "جولة" استخدم "مسافة-4" للوصول إلى "تهيئة الجولة" واضغط "دخول". يمكنك أيضاً تهيئة الجولة مباشرةً بالضغط على "حذف خلفي-I (النقاط 2-4)". عندما تقوم بتفعيل هذا الأمر سيتم مسح معلومات الوجهة، كما يمكنك أيضاً إنشاء وجهة جديدة باستخدام نفس المعلومات أو تعيين نقطة بداية، وجهة، أو نقطة طريق أخرى.


11.3.3.5.4 معلومات الجولة

   استخدام الخيار "معلومات الجولة" في القائمة "جولة" يقوم بإظهار نفس مربع الحوار "جولة" والذي يتم عرضه عند تنفذ الأمر إنشاء جولة جديدة. لتظهر "معلومات الجولة" اضغط "F2" لفتح القائمة "خرائط الجوجل" واستخدم "مسافة-4" للوصول إلى "معلومات الجولة" واضغط "دخول". يمكنك أيضاً الوصول إلى معلومات الجولة مباشرةً بالضغط على "دخول-c (النقاط 1-4)".


11.3.3.5.5 المسافة والإتجاه للوجهة

   استخدم بند القائمة "المسافة والإتجاه للوجهة" للاستفسار عن المسافة المتبقية لوجهتك أثناء السفر وأيضاً الإتجاه.
   لتفعيل الأمر "المسافة والإتجاه للوجهة"، إضغط "F2" لفتح القائمة "خرائط الجوجل" واستخدم "مسافة-4" للوصول إلى "جولة" واضغط "دخول". من القائمة "جولة" استخدم "مسافة-4" للوصول إلى "المسافة والإتجاه للوجهة" واضغط "دخول". يمكنك أيضاً الوصول إلى "المسافة والإتجاه للوجهة" مباشرةً بالضغط على "دخول-d (النقاط 1-4-5)".


11.3.3.6 الخيارات

   تحتوي القائمة "خيارات" على 2 بند: "ضبط المسافة والتنبيه"، و "اختيار جهاز استبقال GPS".


11.3.3.6.1 ضبط المسافة والتنبيه

   يحتوي مربع الحوار ضبط المسافة والتنبيه على 6 عناصر، تنقل بينهم باستخدام "تبويب (F3 أو مسافة-4-5)"، و "شفت-تبويب (مسافة-F3 أو مسافة-1-2)".
إعدادات العرض والتنبيه: مربع قائمة حيث يمكنك ضبط 4 خيارات.
نمط عرض خط العرض/خط الطول: موجز أو مفصل.
الإعلان عن نقطة اهتمام المستخدم: نعم أو لا.
تشغيل صوت التنبيه: نعم أو لا.
الإعلان عن حلة معلومات نقطة الاهتمام: نعم أو لا.
(اضغط مسافة لتغيير قيم الإعداد).
إعداد مدى الحركة (قدم): مربع تحرير حيث يمكنك كتابة عدد الأقدام المقطوعة والتي ترغب بأن يتم تنبيهك عنها. الرقم الإفتراضي 66.
مدى نقطة الاهتمام (قدم): مربع تحرير حيث يمكنك كتابة عدد الأقدام التي ترغب بأن يتم إعلانك عنها قبل الوصول إلى نقطة الاهتمام. القيمة الإفتراضية هي 656.
الزر حفظ الخيارات: اضغط "دخول" على هذا الزر لحفظ التغييرات التي قمت بإجراءها على هذه الإعدادات.
الزر استعادة ضبط المصنع: اضغط "دخول" على هذا الزر لاستعادة إعدادات المصنع الإفتراضية.
الزر إغلاق: اضغط "دخول" على هذا الزر لإغلاق مربع الحوار دون حفظ التغييرات. يمكنك أيضاً الخروج من مربع الحوار هذا بالضغط على "مسافة-e" أو "مسافة-z".


11.3.3.6.2 إعدادات GPS

إختيار إعدادات جهاز استقبال ال GPS: قائمة بإعدادات تحتوي على 3 خيارات.
نقطة اتصال GPS: اضغط مسافة لاختيار ما بين "جهاز استقبال GPS داخلي"، "بلوتوث"، و "بلوتوث تسلسلي".
   التنبيه عندما تكون إشارة جهاز الاستقبال ضعيفة: اضغط "مسافة" للتبديل ما بين الخيارين "نعم" و "لا".
   فترة معاودة الاتصال بجهاز الاستقبال: اضغط "مسافة" للتبديل ما بين قيم هذا الإعداد: عدم معاودة الاتصال، 10 ثواني، 30 ثانية، 1 دقيقة، 3 دقائق، 5 دقائق.
الزر حفظ الخيارات: اضغط "دخول" على هذا الزر لحفظ التغييرات.
الزر استعادة ضبط المصنع: اضغط "دخول" على هذا الزر لاستعادة إعدادات المصنع الإفتراضية.
الزر إغلاق: اضغط "دخول" على هذا الزر للخروج من مربع الحوار "اختيار جهاز استقبال GPS" دون حفظ أية تغييرات قمت بها. يمكنك أيضاً الخروج من مربع الحوار باستخدام "مسافة-e (النقاط 1-5)" أو "مسافة-z (النقاط 1-3-5-6)".



11.4 مستعرض إكسِل

يتيح لك "مستعرض إكسِل" إمكانية القراءة و التنقل ضمن ملفات  XLS و  XLSXحسب الخلية، العمود، الصف، المجموعة، ورقة العمل، الخ. لفتح "مستعرض إكسِل"، من القائمة الرئيسية، اضغط " X(النقاط -1-3-4-6)" لفتح القائمة "إضافات"، ثم اضغط X مرة أخرى لفتح "مستعرض إكسِل". يمكنك تشغيل "مستعرض إكسِل" من أي مكان في الجهاز بالضغط " F1- X(النقاط -1-3-4-6)".
عند تشغيل "مستعرض إكسِل"، سيتم وضعك في مربع الحوار "فتح ملف". استخدم أوامر التنقل المُعتادة لتحديد موقع ملفات  XLS و  XLSXالتي ترغب بفتحها، ثم اضغط "دخول". عند تنزيل الملف، سيتم وضعك في أعلى ورقة العمل الأولى. يتم عرض الخلايا مع الإحداثيات متبوعة بالنص الخاص بالخلية. مثلاً، تظهر الخلية الأولى في العمود الأول و التي تحتوي على التاريخ كَ " a1التاريخ".


11.4.1 الانتقال بشكل عام

استخدم الأوامر التالية للتنقل ضمن ملف الإكسِل في "مستعرض إكسِل".
الانتقال الى الصف التالي: مسافة –النقطة -4
الانتقال الى الصف السابق: مسافة –النقطة -1
الانتقال الى العمود التالي: مسافة –النقطة -6
الانتقال الى العمود السابق: مسافة –النقطة -3
الانتقال الى بداية الصف: مسافة –النقاط -1-3
الانتقال الى نهاية الصف: مسافة –النقاط -4-6
الانتقال الى أعلى العمود: حذف خلفي –النقطة -2
الانتقال الى أسفل العمود: حذف خلفي –النقطة -5
الانتقال الى أعلى ورقة العمل: مسافة –النقاط -1-2-3
الانتقال الى أسفل ورقة العمل: مسافة –النقاط -4-5-6
الانتقال الى ورقة العمل التالية: مسافة –النقاط -3-4-5
الانتقال الى ورقة العمل السابقة: مسافة –النقاط -1-2-6
الانتقال الى المجموعة التالية: حذف خلفي –النقاط -5-6
الانتقال الى المجموعة السابقة: حذف خلفي –النقاط -2-3
الانتقال الى المجموعة التالية في الصف: مسافة –النقطة -5
الانتقال الى المجموعة السابقة في الصف: مسافة –النقطة -2
الانتقال الى المجموعة التالية في العمود: مسافة –النقاط -5-6
الانتقال الى المجموعة السابقة في العمود: مسافة –النقاط -2-3

11.4.2 القائمة ملف

تحتوي القائمة "ملف" على العناصر التالية: "فتح"، "فتح إرتباط تشعبي"، "إعداد جدول المستخدم"، "خصائص الخلية"، "الإعداد السريع"، و "خروج". ستتم مناقشة تلك العناصر بالتفصيل في الأقسام التالية.


11.4.2.1 فتح

لفتح ملف إكسِل في "مستعرض إكسِل"، اضغط "مسافة –M" أو "F2" لفتح القائمة و اضغط "دخول" على "ملف". اضغط "دخول" على "فتح" من القائمة "ملف". أو، اضغط "دخول - o(النقاط 1-3-5)" مباشرة من "مستعرض إكسِل". سيتم وضعك في القائمة "ملف". استخدم أوامر التنقل المُعتادة الخاصة بالملف/ المجلد لتحديد موقع الملف الذي تريده، ثم اضغط "دخول" لفتحه.


11.4.2.2 فتح إرتباط تشعبي

يتيح لك الخيار "فتح إرتباط تشعبي" إمكانية فتح رابط موجود في ملف الإكسِل باستخدام مستعرض الويب الإفتراضي الخاص بك. لتنفيذ "فتح إرتباط تشعبي"، اضغط "مسافة –M" أو "F2" لفتح القائمة و اضغط "دخول" على "ملف". باستخدام "مسافة -4" انتقل الى "فتح إرتباط تشعبي" و اضغط "دخول". أو، اضغط "دخول – H(النقاط 1-2-5)" مباشرة من داخل "مستعرض إكسِل". عند تنفيذ "فتح إرتباط تشعبي"، سيتم فتح الرابط الموجود تحت المشيرة في مستعرض الويب الإفتراضي الخاص بك.


11.4.2.3 إعداد جدول المستخدم

تقوم الوظيفة "إعداد جدول المستخدم" بتعريف المدى للخلايا الرأسية للسماح لك بتحديد الفئات التي تنتمي لها العناصر في جداول البيانات المعقدة بدقة أكبر. مثلاً، لنفترض أنه لديك البيانات التالية في ورقة الإكسِل:

الخلية A1: جدول السعر (عنوان الجدول)
الخلية C2: 4 نيسان، 2013 (التاريخ)
الخلية A3: اسم النموذج (الرأس)
الخلية B3: رقم الجزء (الرأس)
الخلية C3: السعر (الرأس)

الآن، لِنَقُل أنه لديك 100 في الخلية C8. إذا قمت باختيار رأس الخلية بينما أنت في الخلية C8، بالمُعتاد ستحصل على المعلومات الخاصة بالخلية C2 "التاريخ". لكن، لمعرفة الى ماذا تشير "100"، فأنت فعلياً بحاجة معلومات رأس العمود و الصف لِ 8A "اسم النموذج" و لِ C3 "السعر". إذا قمت بِ "إعداد جدول المستخدم" من A3 الى C8، ستحصل على المعلومات في C3 عندما تقوم بالطلب من برايل سينس يو تو ميني بقراءة رأس العمود.
أيضاً قد تواجه وضعاً حيث يوجد عدة رؤوس في وسط ورقة العمل، مثلاً، إذا كان يوجد جدول داخل جدول. لتلقّي معلومات دقيقة عند اختيار معلومات رأس الخلية للخلايا التي في الجدول الداخلي، يمكنك إعداد "جدول المستخدم" لإنشاء الحدود الصحيحة.
لتنفيذ "إعداد جدول المستخدم"، اضغط "مسافة –M" أو "F2" لفتح القائمة و اضغط "دخول" على "ملف". باستخدام "مسافة -4" انتقل الى "إعداد جدول المستخدم" و اضغط "دخول". أو، اضغط "دخول – T(النقاط 2-3-4-5)" مباشرة من داخل "مستعرض إكسِل".
يحتوي مربع الحوار "إعداد جدول المستخدم" على العناصر التالية: مربع التحرير "خلية البداية"، مربع التحرير "خلية النهاية"، زر "تأكيد"، و زر "إلغاء". يمكنك التنقل ضمن عناصر التحكم بالضغط على "تبويب (F3 أو مسافة-4-5)" أو "شفت -تبويب (مسافة-F3 أو مسافة-1-2)".
بشكل إفتراضي، يتم تعريف بداية و نهاية الحدود بالخلايا التي ببداية و نهاية ورقة العمل. اكتب خلايا البداية و النهاية التي تريدها في مربعات التحرير، ثم اضغط "دخول" أو اضغط تبويب للوصول الى "تأكيد" ثم اضغط "دخول" لإعداد "جدول المستخدم". لإلغاء إعداد "جدول المستخدم"، اضغط تبويب للوصول الى "إلغاء" ثم اضغط "دخول" أو اضغط "مسافة - e(النقاط -1-5)" أو "مسافة - Z(النقاط -1-3-5-6)".

11.4.2.4 خصائص الخلية

تعطيك الوظيفة "خصائص الخلية" معلومات التنسيق للخلية الحالية. لتنفيذ "خصائص الخلية"، "، اضغط "مسافة –M" أو "F2" لفتح القائمة و اضغط "دخول" على "ملف". باستخدام "مسافة -4" انتقل الى "خصائص الخلية" و اضغط "دخول". أو، اضغط "دخول – I(النقاط 2-4)" مباشرة من داخل "مستعرض إكسِل".
يحتوي مربع الحوار "خصائص الخلية" على عنصري التحكم: قائمة "الخصائص"، و زر "إغلاق". يمكنك التنقل ضمن عناصر التحكم بالضغط على "تبويب (F3 أو مسافة-4-5)" أو "شفت -تبويب (مسافة-F3 أو مسافة-1-2)".
تحتوي قائمة "الخصائص" على المعلومات التالية: "اسم الخط"، "حجم الخط"، "سمات"، "تنسيق"، "محاذاة" و "إطار". تنقل بين عناصر القائمة بالضغط "مسافة-1" و "مسافة-4". لإغلاق "خصائص الخلية"، اضغط تبويب للوصول الى "إغلاق" و اضغط "دخول"، أو اضغط "مسافة - e(النقاط -1-5)".

11.4.2.5 الإعداد السريع

تعمل الوظيفة "الإعداد السريع" بشكل مشابه لوظيفة "إعداد جدول المستخدم"، باستثناء بدلاً من تعريف الحدود يدوياً، يتم تعيين خلية البداية تلقائياً لتكون الخلية التي تقع تحت المشيرة حالياً، و يتم تعيين خلية النهاية تلقائياً لتكون هي آخر خلية تحتوي على بيانات. لتنفيذ "الإعداد السريع"، اضغط "مسافة –M" أو "F2" لفتح القائمة و اضغط "دخول" على "ملف". باستخدام "مسافة -4" انتقل الى "الإعداد السريع" و اضغط "دخول". أو، اضغط "دخول – X(النقاط 1-3-4-6)" مباشرة من داخل "مستعرض إكسِل". عند تنفيذ هذا الأمر، ستُعلن برايل سينس، "تم حفظ جدول المستخدم" و سيتم إرجاعك لموقعك السابق.

11.4.2.6 خروج

يقوم هذا الأمر بإنهاء برنامج "مستعرض إكسِل" و يقوم بإرجاع برايل سينس يو تو ميني الى القائمة "برنامج". يمكنك الخروج من "مستعرض إكسِل" بالضغط "مسافة – z(النقاط 1-3-5-6)"، أو باختيار "خروج" من قائمة ملف الخاصة ب "مستعرض إكسِل".


11.4.3 قائمة الذهاب الى

تحتوي القائمة "الذهاب الى" على عدة عناصر تتعلق بالانتقال الى موقع أو نص معين في ملف الإكسل. تحتوي القائمة "الذهاب الى" على العناصر التالية: "بحث"، "الانتقال الى خلية"، "الورقة التالية"، "الورقة السابقة"، "قائمة الأوراق"، "تعيين علامة"، الذهاب الى علامة"، "حذف علامة"، "الذهاب الى المجموعة السابقة" و "الذهاب الى المجموعة التالية". ستتم مناقشة تلك العناصر بالتفصيل في الأقسام التالية.


11.4.3.1 بحث

تتيح لك الوظيفة "بحث" إمكانية البحث عن نص في ملف الإكسل. عندما يتم العثور على النص سوف يتم نقلك إلى ذلك الموقع في الملف. لتنفيذ هذا الأمر، اضغط "مسافة - m(النقاط 1-3-4)" أو "F2"، و انتقل الى "الذهاب الى" بالضغط "مسافة-4" ثم اضغط "دخول". انتقل الى "بحث" بالضغط "مسافة-1" أو "مسافة-4"، أو يمكنك الضغط " f(النقاط 1-2-4)" من القائمة "الذهاب الى". أثناء قراءة ملف، اضغط "مسافة - f(النقاط 1-2-4)" لتفعيل الأمر "بحث". عند تنفيذ "بحث"، سيتم عرض مربع الحوار "بحث". يتكون مربع الحوار هذا من "نص للبحث عنه"، "المدى"، "مطابقة حالة الأحرف"، "اتجاه البحث"، زر "تأكيد"، و زر "إلغاء". يمكنك التنقل بينهم بالضغط على "تبويب (مسافة-4-5)" أو "شفت -تبويب (مسافة-1-2)".

1. نص للبحث عنه
الحقل الأول في مربع الحوار "بحث" هو "نص للبحث عنه". في مربع التحرير هذا، يمكنك كتابة النص الذي تريد البحث عنه. لإيجاد النص فوراً، اضغط "دخول". لتعيين حقول أخرى في مربع الحوار، اضغط "تبويب (مسافة-4-5)" للانتقال الى الحقل التالي.
2. المدى
يتيح لك العنصر التالي في مربع الحوار إمكانية اختيار تطبيق البحث على كم من ملف الإكسل. الخيارات هي، "الورقة الحالية"، "مصنف"، "العمود الحالي"، "الصف الحالي"، و "المدى". إذا قمت باختيار "المدى" سوف يظهر مربع التحرير "المدى" في ترتيب التبويبة بحيث تأتي بعد القائمة "المدى". يمكنك إدخال إحداثيات خلايا معينة لتعيين المنطقة التي تريد إجراء البحث فيها في الملف.
3. مطابقة حالة الأحرف
الحقل التالي هو "مطابقة حالة الأحرف". القيمة الإفتراضية هي "لا". لتغييرها، اضغط "مسافة".
4. اتجاه البحث
الحقل التالي هو "اتجاه البحث". الاتجاه الافتراضي هو "الى الأمام". إذا كنت ترغب بتغيير اتجاه البحث، اضغط "مسافة" للتبديل بين "الى الأمام" و "الى الخلف". بعد كتابة النص الذي تريد البحث عنه، و تعيين اتجاه البحث، اضغط "دخول" لإيجاد النص في الحال.
5. تأكيد
لتنفيذ "بحث"، اضغط "دخول" على "تأكيد". يمكنك أيضاً تنفيذ "بحث" بالضغط "دخول" على "نص للبحث عنه" أو "اتجاه البحث".
6. إلغاء
لإلغاء الوظيفة "بحث"، اضغط "دخول" أو "إلغاء". أو يمكنك إلغاء الأمر "بحث" بالضغط "مسافة – Z (النقاط -1-3-5-6)".
إذا قامت برايل سينس يو تو ميني بإيجاد النص الذي قمت بإدخاله، سيتم عرض الخلية التي تحتوي على النص. إذا لم يكن هناك أي نص يتطابق مع بما قمت بإدخاله، ستبقى المشيرة في موقعها الحالي و ستعلن برايل سينس يو تو ميني "غير موجود". تقوم هذه الوظيفة بحفظ آخر نص تم البحث عنه، و كذلك الاتجاه، بحيث يمكنك إعادة استخدامه للبحث عن ذلك النص مرة أخرى لاحقاً.
عند استخدام الأمر "بحث"، يكون موقع المشيرة الحالي مهم جداً. إذا كان موقع المشيرة في بداية الملف، فمن الضروري اختيار اتجاه البحث ليكون "الى الأمام". إذا كان موقع المشيرة في نهاية الملف، فمن الضروري اختيار اتجاه البحث ليكون "الى الخلف". إذا لم تقم باختيار اتجاه البحث الصحيح بالنسبة للنص الذي تريد البحث عنه و بالنسبة لموقعك الحالي، فسوف لن يتم العثور على النص حتى و لو كان بالفعل موجود في الملف. و لنفس السبب من المهم اختيار المدى المناسب. بشكل افتراضي، يتم تعيين المدى الى ورقة العمل الحالية. إذا كان النص الذي تبحث عنه موجود في ورقة عمل أخرى، و إذا لم تقم بتعيين مدى البحث ليكون للمصنف بأكمله فستحصل على الرسالة "غير موجود".


11.4.3.2 الانتقال الى خلية

يمكنك استخدام الوظيفة "الانتقال الى خلية" للقفز سريعاً الى خلية معينة وفقاً لإحداثياتها. لتنفيذ هذا الأمر، اضغط "مسافة - m(النقاط 1-3-4)" أو "F2"، و انتقل الى "الذهاب الى" بالضغط "مسافة-4" ثم اضغط "دخول". انتقل الى "الانتقال الى خلية" بالضغط "مسافة-1" أو "مسافة-4"، أو يمكنك الضغط " g(النقاط 1-2-4-5)" من القائمة "الذهاب الى". أثناء قراءة الملف، اضغط "مسافة- J (النقاط -2-4-5)" لتفعيل الأمر "الانتقال الى خلية".
يحتوي مربع الحوار "الانتقال الى خلية" على 4 عناصر: مربع التحرير "عنوان"، مربع التحرير و السرد "المدى"، زر "تأكيد" و زر "إلغاء". يمكنك التنقل بين عناصر التحكم بالضغط على "تبويب (F3 أو مسافة-4-5)" أو "شفت -تبويب (مسافة - F3 أو مسافة-1-2)".
في مربع التحرير "عنوان"، اكتب إحداثيات الخلية التي تريد الانتقال إليها. في مربع التحرير و السرد "المدى"، استخدم "مسافة-1" و  "مسافة-4" للانتقال بين "ورقة العمل الحالية" و "المصنف". للانتقال الى الخلية المُختارة، اضغط "دخول" أو اضغط تبويب للوصول الى "تأكيد" ثم اضغط "دخول". لإلغاء الانتقال الى خلية، اضغط تبويب للوصول الى "إلغاء" ثم اضغط "دخول" أو اضغط "مسافة - e(النقاط -1-5)" أو "مسافة – z(النقاط 1-3-5-6)".


11.4.3.3 الذهاب الى الورقة التالية/ السابقة

تقوم الأوامر "الورقة التالية" و "الورقة السابقة" بفعل فقط ما تعنيه أسمائهم، إنهم يقومون بالانتقال الى أوراق العمل التالية و السابقة في المصنف الحالي.
لتنفيذ الأمر "الورقة التالية"، اضغط "مسافة - m(النقاط 1-3-4)" أو "F2"، و انتقل الى "الذهاب الى" بالضغط "مسافة-4" ثم اضغط "دخول". انتقل الى "الورقة التالية" بالضغط "مسافة-1" أو "مسافة-4"، و اضغط "دخول". أثناء قراءة الملف، اضغط "مسافة (النقاط -3-4-5)" لتفعيل الأمر "الورقة التالية".
لتنفيذ الأمر "الورقة السابقة"، اضغط "مسافة - m(النقاط 1-3-4)" أو "F2"، و انتقل الى "الذهاب الى" بالضغط "مسافة-4" ثم اضغط "دخول". انتقل الى "الورقة السابقة" بالضغط "مسافة-1" أو "مسافة-4"، و اضغط "دخول". أثناء قراءة الملف، اضغط "مسافة (النقاط -1-2-6)" لتفعيل الأمر "الورقة السابقة".


11.4.3.4 قائمة الأوراق

يقوم الأمر "قائمة الأوراق" بفتح قائمة بأوراق العمل التي في المصنف الحالي. لتنفيذ الأمر "قائمة الأوراق"، اضغط "مسافة - m(النقاط 1-3-4)" أو "F2"، و انتقل الى "الذهاب الى" بالضغط "مسافة-4" ثم اضغط "دخول". انتقل الى "قائمة الأوراق" بالضغط "مسافة-1" أو "مسافة-4"، و اضغط "دخول". أثناء قراءة الملف، اضغط "دخول - L(النقاط -1-2-3)" لتفعيل الأمر "قائمة الأوراق".
يحتوي مربع الحوار "قائمة الأوراق" على 3 عناصر: القائمة "الأوراق"، زر "تأكيد" و زر "إلغاء". يمكنك التنقل بين عناصر التحكم بالضغط على "تبويب (F3 أو مسافة-4-5)" أو "شفت -تبويب (مسافة - F3 أو مسافة-1-2)".
تحتوي القائمة "الأوراق" على كل أوراق العمل في المصنف الحالي. انتقل بين أوراق العمل بالضغط "مسافة-1" أو "مسافة-4". للقفز الى ورقة عمل في القائمة، انتقل إليها و اضغط "دخول"، أو اضغط تبويب للوصول الى "تأكيد" ثم اضغط "دخول". لإلغاء "قائمة الأوراق"، اضغط تبويب للوصول الى "إلغاء" ثم اضغط "دخول" أو اضغط "مسافة - e(النقاط -1-5)" أو "مسافة – z(النقاط 1-3-5-6)".


11.4.3.5 تعيين علامة

يقوم الأمر "تعيين علامة" بتعيين الموقع في الملف الذي تريد الرجوع إليه لاحقاً. لتنفيذ هذا الأمر، اضغط "مسافة - m(النقاط 1-3-4)" أو "F2"، و انتقل الى "الذهاب الى" بالضغط "مسافة-4" ثم اضغط "دخول". انتقل الى "تعيين علامة" بالضغط "مسافة-4"، و اضغط "دخول". أو اضغط " m(النقاط 1-3-4)" من القائمة "الذهاب الى". أثناء قراءة الملف، اضغط "دخول - m(النقاط -1-3-4)" لتفعيل هذا الأمر.
انقل المشيرة الى الموقع الذي تريد وضع العلامة عنده، و اضغط "دخول - m(النقاط -1-3-4)". ستقول برايل سينس يو تو ميني، "اسم العلامة: ". لتسمية العلامة استخدم الأحرف A الى Z.


11.4.3.6 الذهاب الى علامة

يقوم الأمر "الذهاب الى علامة" بالعثور على علامة قد تم تعيينها مُسبقاً. لتنفيذ هذا الأمر، اضغط "مسافة -m (النقاط 1-3-4)" أو "F2"، و انتقل الى "الذهاب الى" بالضغط "مسافة-4" ثم اضغط "دخول". انتقل الى "الذهاب الى علامة" بالضغط "مسافة-4"، و اضغط "دخول". أو اضغط " j(النقاط 2-4-5)" من القائمة "الذهاب الى". أثناء قراءة الملف، اضغط "حذف خلفي - j(النقاط -2-4-5)" لتفعيل هذا الأمر.
ستقول برايل سينس يو تو ميني "الانتقال الى علامة". اكتب الحرف الدال على اسم العلامة التي تريد تحديد موقعها، و ستقوم برايل سينس يو تو ميني بنقل المشيرة الى موقع العلامة.


11.4.3.7 حذف علامة

يمكنك استخدام الوظيفة "حذف علامة" لإزالة علامة قد تم تعيينها مُسبقاً. لتنفيذ هذا الأمر، اضغط "مسافة -m (النقاط 1-3-4)" أو "F2"، و انتقل الى "الذهاب الى" بالضغط "مسافة-4" ثم اضغط "دخول". انتقل الى "حذف علامة" بالضغط "مسافة-4"، و اضغط "دخول". أو اضغط " D(النقاط -1-4-5)" من القائمة "الذهاب الى". أثناء قراءة الملف، اضغط "حذف خلفي - D(النقاط -1-4-5)" لتفعيل هذا الأمر. سيتم سؤالك، "حذف العلامة؟" و سيتم وضعك في مربع تحرير بحيث يمكنك كتابة حرف العلامة التي تريد حذفها. عندما تقوم بالضغط على حرف العلامة ليتم حذفها، سيتم حذف العلامة و سيتم إرجاعك الى موقع المشيرة السابق.

11.4.3.8 الذهاب الى المجموعة التالية /السابقة

يمكنك استخدام هذه الوظائف للانتقال بين مجموعات من الخلايا عندما تكون البيانات متفاوتة المسافات مع خلايا فارغة بين المجموعات التي تحتوي على البيانات.
لتنفيذ الأمر "المجموعة التالية"، اضغط "مسافة -m (النقاط 1-3-4)" أو "F2"، و انتقل الى "الذهاب الى" بالضغط "مسافة-4" ثم اضغط "دخول". انتقل الى "المجموعة التالية" بالضغط "مسافة-1" أو "مسافة-4"، و اضغط "دخول". أثناء قراءة الملف، اضغط "حذف خلفي (النقاط -5-6)" لتفعيل هذا الأمر.
لتنفيذ الأمر "المجموعة السابقة"، اضغط "مسافة -m (النقاط 1-3-4)" أو "F2"، و انتقل الى "الذهاب الى" بالضغط "مسافة-4" ثم اضغط "دخول". انتقل الى "المجموعة السابقة" بالضغط "مسافة-1" أو "مسافة-4"، و اضغط "دخول". أثناء قراءة الملف، اضغط "حذف خلفي (النقاط -1-2)" لتفعيل هذا الأمر.


11.4.4 القائمة قراءة

تحتوي القائمة "قراءة" على العناصر التالية: "تعيين الخيارات"، "عنوان الورقة"، "القراءة من بداية الصف الى المشيرة"، "القراءة من المشيرة الى نهاية الصف"، "القراءة من أعلى العمود الى المشيرة"، "القراءة من المشيرة الى أسفل العمود"، "قراءة الصف الحالي"، "قراءة العمود الحالي"، "قراءة خلية رأس الصف"، "قراءة خلية رأس العمود" و "قراءة اسم الملف". ستتم مناقشة تلك العناصر بالتفصيل في الأقسام التالية.


11.4.4.1 تعيين الخيارات

يتيح لك مربع الحوار "تعيين الخيارات" إمكانية تعيين الخيارات المتعلقة بكيفية إعلان و عرض المعلومات عندما تقوم بالتنقل بين الخلايا في جدول البيانات. لفتح مربع الحوار "تعيين الخيارات"، اضغط "مسافة -m (النقاط 1-3-4)" أو "F2"، و انتقل الى "قراءة" بالضغط "مسافة-4" ثم اضغط "دخول". اضغط "دخول" على "تعيين الخيارات". أثناء قراءة الملف، اضغط "حذف خلفي - O(النقاط -1-3-5)" لتفعيل هذا الأمر.
يحتوي مربع الحوار "تعيين الخيارات" على 3 عناصر تحكم: القائمة "خيارات"، زر "تأكيد"، و زر "إلغاء". يمكنك التنقل بين عناصر التحكم بالضغط على "تبويب (F3 أو مسافة-4-5)" أو "شفت -تبويب (مسافة - F3 أو مسافة-1-2)".
تحتوي القائمة "خيارات" على الإعدادات التالية: "عنوان الخلية"، "الخلايا المُدمجة"، "إرتباط تشعبي"، "تنسيق"، "تنبيه خلية فارغة"، قراءة صف"، "إخفاء صف" و "إخفاء عمود". انتقل بين عناصر القائمة بالضغط "مسافة-1" أو "مسافة-4". اضبط إعدادات أي خيار بالضغط "مسافة".
يتيح لك الخيار "عنوان الخلية" إمكانية اختيار كيفية عرض و إعلان الخلية. يمكنك الحصول على طريقة عرض الخلية ليكون العنوان متبوعاً بالنص، أو النص متبوعاً بالعنوان أو بإحداثيات الخلية. يمكنك أيضاً اختيار إيقاف التشغيل لعرض و إعلان عنوان الخلية، في هذه الحالة سيتم عرض و إعلان النص الذي في الخلية فقط.
معظم الإعدادات المتبقية هي التبديل ما بين "تشغيل / إيقاف التشغيل" و التي يمكنك اختيار إمّا الحصول أو عدم الحصول على المعلومات الخاصة بالإعداد الذي تم عرضه و إعلانه.


11.4.4.2 عنوان الورقة

لتنفيذ الأمر "عنوان الورقة"، اضغط "مسافة -m (النقاط 1-3-4)" أو "F2"، و انتقل الى "قراءة" بالضغط "مسافة-4" ثم اضغط "دخول". انتقل الى "عنوان الورقة" بالضغط "مسافة-1" أو "مسافة-4"، و اضغط "دخول". أثناء قراءة الملف، اضغط "مسافة (النقاط 1-5-6)" لتفعيل هذا الأمر.


11.4.4.3 القراءة من بداية الصف الى المشيرة

لتنفيذ الأمر "القراءة من بداية الصف الى المشيرة"، اضغط "مسافة -m (النقاط 1-3-4)" أو "F2"، و انتقل الى "قراءة" بالضغط "مسافة-4" ثم اضغط "دخول". انتقل الى "القراءة من بداية الصف الى المشيرة" بالضغط "مسافة-1" أو "مسافة-4"، و اضغط "دخول". أثناء قراءة الملف، اضغط "حذف خلفي (النقطة 3)" لتفعيل هذا الأمر.

11.4.4.4 القراءة من المشيرة الى نهاية الصف

لتنفيذ الأمر "القراءة من المشيرة الى نهاية الصف"، اضغط "مسافة -m (النقاط 1-3-4)" أو "F2"، و انتقل الى "قراءة" بالضغط "مسافة-4" ثم اضغط "دخول". انتقل الى "القراءة من المشيرة الى نهاية الصف" بالضغط "مسافة-1" أو "مسافة-4"، و اضغط "دخول". أثناء قراءة الملف، اضغط "حذف خلفي (النقطة 6)" لتفعيل هذا الأمر.


11.4.4.5 القراءة من أعلى العمود الى المشيرة

لتنفيذ الأمر "القراءة من أعلى العمود الى المشيرة"، اضغط "مسافة -m (النقاط 1-3-4)" أو "F2"، و انتقل الى "قراءة" بالضغط "مسافة-4" ثم اضغط "دخول". انتقل الى "القراءة من أعلى العمود الى المشيرة" بالضغط "مسافة-1" أو "مسافة-4"، و اضغط "دخول". أثناء قراءة الملف، اضغط "حذف خلفي (النقطة 1)" لتفعيل هذا الأمر.


11.4.4.6 القراءة من المشيرة الى أسفل العمود

لتنفيذ الأمر "القراءة من المشيرة الى أسفل العمود"، اضغط "مسافة -m (النقاط 1-3-4)" أو "F2"، و انتقل الى "قراءة" بالضغط "مسافة-4" ثم اضغط "دخول". انتقل الى "القراءة من المشيرة الى أسفل العمود" بالضغط "مسافة-1" أو "مسافة-4"، و اضغط "دخول". أثناء قراءة الملف، اضغط "حذف خلفي (النقطة 4)" لتفعيل هذا الأمر.


11.4.4.7 قراءة الصف الحالي

لتنفيذ الأمر "قراءة الصف الحالي"، اضغط "مسافة -m (النقاط 1-3-4)" أو "F2"، و انتقل الى "قراءة" بالضغط "مسافة-4" ثم اضغط "دخول". انتقل الى "قراءة الصف الحالي" بالضغط "مسافة-1" أو "مسافة-4"، و اضغط "دخول". أثناء قراءة الملف، اضغط "مسافة - C(النقاط -1-4)" لتفعيل هذا الأمر.


11.4.4.8 قراءة العمود الحالي

لتنفيذ الأمر "قراءة العمود الحالي"، اضغط "مسافة -m (النقاط 1-3-4)" أو "F2"، و انتقل الى "قراءة" بالضغط "مسافة-4" ثم اضغط "دخول". انتقل الى "قراءة العمود الحالي" بالضغط "مسافة-1" أو "مسافة-4"، و اضغط "دخول". أثناء قراءة الملف، اضغط "مسافة - Y(النقاط -1-3-4-5-6)" لتفعيل هذا الأمر.


11.4.4.9 قراءة خلية رأس الصف

لتنفيذ الأمر "قراءة خلية رأس الصف"، اضغط "مسافة -m (النقاط 1-3-4)" أو "F2"، و انتقل الى "قراءة" بالضغط "مسافة-4" ثم اضغط "دخول". انتقل الى "قراءة خلية رأس الصف" بالضغط "مسافة-1" أو "مسافة-4"، و اضغط "دخول". أثناء قراءة الملف، اضغط "حذف خلفي - C(النقاط -1-4)" لتفعيل هذا الأمر.


11.4.4.10 قراءة خلية رأس العمود

لتنفيذ الأمر "قراءة خلية رأس العمود"، اضغط "مسافة -m (النقاط 1-3-4)" أو "F2"، و انتقل الى "قراءة" بالضغط "مسافة-4" ثم اضغط "دخول". انتقل الى "قراءة خلية رأس العمود" بالضغط "مسافة-1" أو "مسافة-4"، و اضغط "دخول". أثناء قراءة الملف، اضغط "حذف خلفي - Y(النقاط -1-3-4-5-6)" لتفعيل هذا الأمر.

11.4.4.11 قراءة اسم الملف

لتنفيذ الأمر "قراءة اسم الملف"، اضغط "مسافة -m (النقاط 1-3-4)" أو "F2"، و انتقل الى "قراءة" بالضغط "مسافة-4" ثم اضغط "دخول". انتقل الى "قراءة اسم الملف" بالضغط "مسافة-1" أو "مسافة-4"، و اضغط "دخول". أثناء قراءة الملف، اضغط "مسافة (النقاط -3-4)" لتفعيل هذا الأمر.

11.4.5 القائمة عرض

تتكون القائمة "عرض" من عنصرين: "تعيين الوقت و التاريخ" و "تفعيل الخلية".


11.4.5.1 تعيين الوقت و التاريخ

لتنفيذ الأمر "تعيين الوقت و التاريخ"، اضغط "مسافة -m (النقاط 1-3-4)" أو "F2"، و انتقل الى "عرض" بالضغط "مسافة-4" ثم اضغط "دخول". انتقل الى "تعيين الوقت و التاريخ" بالضغط "مسافة-1" أو "مسافة-4"، و اضغط "دخول". أثناء قراءة الملف، اضغط "دخول - D(النقاط -1-4-5)" لتفعيل هذا الأمر.
يتيح لك مربع الحوار "تعيين الوقت و التاريخ" إمكانية اختيار كيفية عرض الوقت و التاريخ في ملفات الإكسل. يحتوي مربع الحوار على 5 عناصر تحكم: مربع التحرير و السرد "التاريخ"، مربع التحرير و السرد "الوقت"، زر راديو "تشغيل / إيقاف التشغيل"، زر "تأكيد"، و زر "إلغاء". يمكنك التنقل بين عناصر التحكم بالضغط على "تبويب (F3 أو مسافة-4-5)" أو "شفت -تبويب (مسافة - F3 أو مسافة-1-2)".
يحتوي كل من مربعات التحرير و السرد "التاريخ" و "الوقت" على عدة نماذج مختلفة لعرض التاريخ و الوقت على التوالي. الخيار الأول في كل قائمة هو "تلقائي"، حيث إذا تم اختياره، سيتم استخدام النموذج المُستخدم في ورقة الإكسل لتحديد كيفية عرض الوقت والتاريخ. استخدم "مسافة-1" و "مسافة-4" للانتقال بين الخيارات في القوائم.
اضغط "مسافة" للتبديل بين أزرار الراديو "تشغيل / إيقاف التشغيل". لحفظ إعداداتك، اضغط تبويب للوصول الى "تأكيد" ثم اضغط "دخول". للخروج بدون الحفظ، اضغط تبويب للوصول الى "إلغاء" ثم اضغط "دخول" أو اضغط "مسافة - e(النقاط -1-5)" أو "مسافة – z(النقاط 1-3-5-6)".


11.4.5.2 تفعيل الخلية

يتيح لك الأمر "تفعيل الخلية" إمكانية عرض الخلية الحالية فقط والانتقال إليها باستخدام أوامر القراءة العادية بحيث يمكنك استكشافها بالتفصيل. لتنفيذ الأمر "تفعيل الخلية"، اضغط "مسافة -m (النقاط 1-3-4)" أو "F2"، و انتقل الى "عرض" بالضغط "مسافة-4" ثم اضغط "دخول". انتقل الى "تفعيل الخلية" بالضغط "مسافة-1" أو "مسافة-4"، و اضغط "دخول". أثناء قراءة الملف، لتفعيل هذا الأمر اضغط "دخول" على خلية معينة. بعد الانتهاء من استكشاف نص الخلية، اضغط "مسافة - E(النقاط -1-5)" للخروج من "تفعيل الخلية" و الرجوع الى التنقل العادي لمستعرض الإكسل.

11.4.6 القائمة تحرير

تحتوي القائمة "تحرير" على أوامر لتحديد و نسخ النص.

11.4.6.1 بدء التحديد

يتيح لك الأمر "بدء التحديد" إمكانية تحديد جزء معين من النص الذي ترغب في نسخه إلى الحافظة لتقوم بلصقه إلى موقع آخر مثل مستند في معالج النصوص وورد. عند استخدام الأمر "بدء التحديد"، تظهر المشيرة كأنها تومض "النقاط 1-2-3-4-5-6-7-8" للإشارة الى النص الذي تم تحديده.
لتحديد نص في الملف، ضع المشيرة على الموقع الذي تريد بدء تحديد النص عنده. اضغط "مسافة -m (النقاط 1-3-4)" أو "F2" لفتح القائمة "تحرير"، و اضغط "دخول" على "بدء التحديد". أو يمكنك الضغط " b(النقاط 1-2)" في القائمة "تحرير" للوصول لهذا الخيار. أثناء قراءة الملف، لتفعيل هذا الأمر اضغط "دخول –b (النقاط 1-2)".
يتم تحديد نقطة نهاية النص المحدد حسب الموقع الذي قمت بوضع المشيرة عنده بعد تحديد نقطة البداية.


11.4.6.2 تحديد الكل

يقوم الأمر "تحديد الكل" بتحديد كل النص في ورقة العمل. لتفعيل هذا الأمر، اضغط "مسافة -m (النقاط 1-3-4)" أو "F2" لفتح القائمة "تحرير"، و اضغط "دخول" على "تحرير". انتقل الى "تحديد الكل" بالضغط عدة مرات "مسافة-4"، و اضغط "دخول"، أو اضغط " a(النقطة 1)" من القائمة "تحرير". أثناء قراءة الملف، لتفعيل هذا الأمر اضغط "دخول - a(النقطة 1)".

11.4.6.3 نسخ

بعد تحديد نص في الملف، اضغط "مسافة -m (النقاط 1-3-4)" أو "F2" لفتح القائمة، و انتقل الى "تحرير" بالضغط "مسافة-4" ثم اضغط "دخول" لفتح القائمة "تحرير". انتقل الى "نسخ" بالضغط "مسافة-4" ثم اضغط "دخول"، أو اضغط " c(النقاط 1-4)" من القائمة "تحرير". أثناء قراءة الملف، لتفعيل هذا الأمر اضغط "دخول - c(النقاط 1-4)".
عند نسخ النص المحدد، سيتم نسخها الى الحافظة. الحافظة هي المساحة الافتراضية التي يتم استخدامها لتخزين البيانات المنسوخة مؤقتاً. إذا قمت بنسخ نص جديد الى الحافظة، سوف يتم مسح البيانات الموجودة في الحافظة التي قمت بنسخها سابقاً، و سيتم استبدالها بالنص المحدد الحالي.

11.4.7 مفاتيح التشغيل السريعة في مستعرض الإكسل

أوامر التنقل:
الانتقال الى الصف التالي: مسافة –النقطة -4
الانتقال الى الصف السابق: مسافة –النقطة -1
الانتقال الى العمود التالي: مسافة –النقطة -6
الانتقال الى العمود السابق: مسافة –النقطة -3
الانتقال الى بداية الصف: مسافة –النقاط -1-3
الانتقال الى نهاية الصف: مسافة –النقاط -4-6
الانتقال الى أعلى العمود: حذف خلفي –النقطة -2
الانتقال الى أسفل العمود: حذف خلفي –النقطة -5
الانتقال الى أعلى ورقة العمل: مسافة –النقاط -1-2-3
الانتقال الى أسفل ورقة العمل: مسافة –النقاط -4-5-6
الانتقال الى ورقة العمل التالية: مسافة –النقاط -3-4-5
الانتقال الى ورقة العمل السابقة: مسافة –النقاط -1-2-6
الانتقال الى المجموعة التالية: حذف خلفي –النقاط -5-6
الانتقال الى المجموعة السابقة: حذف خلفي –النقاط -2-3
الانتقال الى المجموعة التالية في الصف: مسافة –النقطة -5
الانتقال الى المجموعة السابقة في الصف: مسافة –النقطة -2
الانتقال الى المجموعة التالية في العمود: مسافة –النقاط -5-6
الانتقال الى المجموعة السابقة في العمود: مسافة –النقاط -2-3

أوامر الملف:
فتح: دخول - o(النقاط 1-3-5)
فتح إرتباط تشعبي: دخول – H(النقاط 1-2-5)
إعداد جدول المستخدم: "دخول – T(النقاط 2-3-4-5)
خصائص الخلية: دخول – I(النقاط 2-4)
الإعداد السريع: دخول – X(النقاط 1-3-4-6)

أوامر الذهاب إلى:
بحث: مسافة – F(النقاط -1-2-4)
بحث التالي: دخول – F(النقاط -1-2-4)
بحث السابق: حذف خلفي – F(النقاط -1-2-4)
الانتقال الى خلية: دخول- J (النقاط -2-4-5)

الورقة التالية: مسافة (النقاط -3-4-5)
الورقة السابقة: مسافة (النقاط -1-2-6)
"قائمة الأوراق": دخول - L(النقاط -1-2-3)
تعيين علامة: حذف خلفي - m(النقاط -1-3-4)
الذهاب الى علامة: حذف خلفي - j(النقاط -2-4-5)
حذف علامة: حذف خلفي - D(النقاط -1-4-5)
الذهاب الى المجموعة التالية: حذف خلفي (النقاط -5-6)
الذهاب الى المجموعة السابقة: حذف خلفي (النقاط -1-2)

أوامر قراءة:
تعيين الخيارات: حذف خلفي - O(النقاط -1-3-5)
عنوان الورقة: مسافة (النقاط 1-5-6)
القراءة من بداية الصف الى المشيرة: حذف خلفي (النقطة 3)
القراءة من المشيرة الى نهاية الصف: حذف خلفي (النقطة 6)
القراءة من أعلى العمود الى المشيرة: حذف خلفي (النقطة 1)
القراءة من المشيرة الى أسفل العمود: حذف خلفي (النقطة 4)
قراءة الصف الحالي : مسافة - C(النقاط -1-4)
قراءة العمود الحالي : مسافة - Y(النقاط -1-3-4-5-6)
قراءة خلية رأس الصف: حذف خلفي - C(النقاط -1-4)
قراءة خلية رأس العمود: حذف خلفي - Y(النقاط -1-3-4-5-6)
قراءة اسم الملف: مسافة (النقاط -3-4)
القراءة من البداية الى المشيرة: حذف خلفي - G(النقاط -1-2-4-5)
القراءة من المشيرة الى النهاية: دخول - G(النقاط -1-2-4-5)
قراءة حرف واحد (عند تفعيل الخلية): مسافة -النقاط -3-6
قراءة الخلية الحالية: مسافة -النقاط -3-6
قراءة النص المحدد: حذف خلفي - B(النقاط -1-2)

القائمة عرض:
عرض الورقة المُخفاة: دخول - S(النقاط -2-3-4)
عرض السطر المُخفى: دخول - R(النقاط -1-2-3-5)
عرض العمود المُخفى: دخول - Y(النقاط -1-3-4-5-6)
تفعيل الخلية: دخول (دخول)
إلغاء التفعيل: حذف خلفي
تعيين الوقت و التاريخ: دخول - D(النقاط -1-4-5)

أوامر تحرير:
بدء التحديد: دخول –b (النقاط 1-2)
تحديد الكل: دخول - a(النقطة 1)
نسخ النص المحدد: دخول - c(النقاط 1-4)






11.5 دروب بوكس

دروب بوكس هي خدمة مشاركة الملفات عبر الإنترنت التي تتيح لك إمكانية تخزين الملفات على مُلقِّم دروب بوكس و الوصول إليهم باستخدام حاسوب أو هاتف ذكي لديه برنامج الدروب بوكس إضافة الى البرايل سينس يو تو ميني. للمزيد من المعلومات حول دروب بوكس أو التسجيل لعمل حساب دروب بوكس، الرجاء زيارة الوقع www.dropbox.com.
لفتح البرنامج "دروب بوكس"، من القائمة الرئيسية، اضغط " X(النقاط -1-3-4-6) لفتح القائمة "إضافات"، ثم اضغط " R(النقاط -1-23-5) لتشغيل "دروب بوكس". يمكنك تشغيل "دروب بوكس" من أي مكان في الجهاز بالضغط " F1- O(النقاط -1-3-5)".
عند تشغيل "دروب بوكس" لأول مرة، سيتم وضعك في مربع الحوار "تسجيل الدخول". يحتوي مربع الحوار "تسجيل الدخول" على العناصر التالية: مربع التحرير "البريد الإلكتروني"، مربع التحرير "كلمة المرور"، مربع الاختيار "تذكر لي"، مربع الاختيار "حفظ كلمة المرور"، مربع الاختيار "تسجيل الدخول تلقائياً"، الزر "تسجيل الدخول" و الزر "إلغاء". للتنقل ضمن عناصر التحكم استخدم "تبويب (F3 أو مسافة-4-5)" أو "شفت -تبويب (مسافة-F3 أو مسافة-1-2)".
لتسجيل الدخول في دروب بوكس، أدخل عنوان البريد الإلكتروني وكلمة المرور المقترنة بحسابك الخاص على دروب بوكس في حاسوب البرايل في مربعات التحرير الخاصة بذلك. استخدم "مسافة" لتحديد أو إلغاء تحديد المربعات المتخصصة بحفظ معلوماتك و تسجيل الدخول التلقائي. عند إدخال معلوماتك، و تحديد خياراتك، اضغط تبويب للوصول الى "تسجيل الدخول" ثم اضغط "دخول".
ستقوم برايل سينس بكتابة، "جارِ تسجيل الدخول، يرجى الانتظار". بعد مرور بضع ثوان، إذا تم تسجيل الدخول بنجاح، ستعلن برايل سينس، "تم تسجيل الدخول بنجاح" و سرعان ما يتبعها بِ "بناء قائمة الملف". في بضع ثوان أخرى، سيتم عرض الملفات و المجلدات في حسابك الدروب بوكس. يمكنك التنقل بين الملفات والمجلدات الخاصة بك على "دروب بوكس" في نفس الطريقة كما تلك الموجودة في "مدير الملفات".


11.5.1 قائمة الملف

تحتوي القائمة "ملف" في "دروب بوكس" على العناصر التالية: "معلومات المستخدم"، "تسجيل الخروج"، و "خروج".

11.5.1.1 معلومات المستخدم

لفتح مربع الحوار "معلومات المستخدم"، اضغط "مسافة - m(النقاط 1-3-4)" أو "F2"، ثم اضغط "دخول" على "ملف". اضغط "دخول" على "معلومات المستخدم". يمكنك تنفيذ هذا الأمر مباشرة باستخدام "دخول – I(النقاط -2-4)".
يحتوي مربع الحوار "معلومات المستخدم" على عنصرين: القائمة "معلومات"، و الزر "إغلاق". تحتوي القائمة "معلومات" على 4 عناصر: "الاسم المستعار"، "البريد الإلكتروني"، "البلد" و "الحجم". استخدم "مسافة -1" و "مسافة -4" للتنقل ضمن عناصر القائمة "معلومات". أول 3 عناصر توفر المعلومات التي قمت بإدخالها عند إنشاء حسابك. العنصر "الحجم" يظهر مقدار المساحة الإجمالية المتاحة لديك على دروب بوكس وكم تم استخدامه.

11.5.1.2 تسجيل الخروج

إذا رغبت بتسجيل الخروج من حسابك الخاص الحالي في دروب بوكس، يمكنك فعل ذلك باستخدام الأمر "تسجيل الخروج" من القائمة "ملف". لتنفيذ الأمر "تسجيل الخروج"، اضغط "مسافة - m(النقاط 1-3-4)" أو "F2"، ثم اضغط "دخول" على "ملف". انتقل الى "تسجيل الخروج" باستخدام "مسافة -4" ثم اضغط "دخول". ستقوم برايل سينس بكتابة، "تم تسجيل الخروج بنجاح"، و سيتم وضعك في مربع الحوار "تسجيل الدخول" الذي تم شرحه مسبقاً.

11.5.1.3 خروج

يقوم هذا الأمر بإنهاء برنامج "دروب بوكس" و الرجوع ببرايل سينس يو تو ميني الى القائمة "برنامج". يمكنك الخروج من "دروب بوكس" بالضغط "مسافة - Z(النقاط -1-3-5-6)"، أو بتحديد "خروج" من قائمة الملف "دروب بوكس".

11.5.2 القائمة تحرير

تحتوي القائمة "تحرير" على العناصر التالية: "بحث" ، "تنزيل ملف"، "تحميل ملف"، "نسخ"، "قص الى الحافظة"، "لصق"، "حذف"، "رابط الملف" و "مجلد جديد". سيتم مناقشة هذه العناصر بالتفصيل في الأقسام التالية.


11.5.2.1 البحث عن ملف

استخدم الوظيفة "البحث عن ملف" لتحديد موقع ملف أو مجلد على دروب بوكس حيث أنك تعرف كل أو جزء من الاسم، ولكنك لا تعرف الموقع. يمكنك الضغط "مسافة - m(النقاط 1-3-4)" لفتح القائمة ثم الانتقال الى "تحرير" باستخدام "مسافة -4" ثم اضغط "دخول". اضغط "دخول" على "البحث عن ملف". أو استخدم b للانتقال الى و تنفيذ الوظيفة من ضمن القائمة "تحرير". يمكنك الضغط "مسافة - f(النقاط 1-2-4)" لتفعيل هذه الوظيفة مباشرة من قائمة الملف. ستقوم برايل سينس يو تو ميني بعرض مربع الحوار "للعثور على ملف".
يتكون مربع الحوار "مربع تحرير لإدخال النص الخاص بالاسم للبحث"، زر "بحث"، زر "إلغاء" و قائمة النتائج. يمكنك استخدام "تبويب (مسافة-4-5)" أو "شفت -تبويب (مسافة-1-2)" للتنقل ضمن عناصر التحكم.
عند تفعيل البحث عن ملف، سيكتب الجهاز "للعثور على ملف:" سيتم وضعك في مربع التحرير لإدخال اسم الملف الذي تريد البحث عنه. اكتب كل أو جزء من اسم الملف ثم اضغط "دخول". ستقوم برايل سينس يو تو ميني بالبحث عن كل الملفات التي تحتوي على النص الذي قمت بإدخاله. عند اكتمال البحث عن الملف، سيتم وضعك في قائمة النتائج.
 يمكنك التنقل ضمن العناصر في قائمة النتائج باستخدام مفاتيح الأسهم لأعلى و لأسفل ("مسافة-1" و "مسافة-4"). إذا قمت بضغط "دخول" على ملف، سيتم وضعك في المسار الذي يتم فيه تخزين الملف و سيتم إغلاق مربع حوار البحث عن ملف. يمكنك الانتقال الى موقع الملف بالضغط "دخول" على اسم الملف مرة أخرى. 


11.5.2.2 تنزيل ملف

استخدم هذا الخيار لتنزيل الملف المحدد على البرايل سينس يو تو ميني الخاص بك.
لتنفيذ الأمر "تنزيل ملف"، اضغط "مسافة - m(النقاط 1-3-4)" أو "F2" لفتح القائمة، ثم انتقل الى "تحرير" باستخدام "مسافة -4" ثم اضغط "دخول". انتقل الى "تنزيل ملف" باستخدام "مسافة -4" ثم اضغط "دخول". يمكنك الضغط "دخول - T(النقاط 2-3-4-5)" لتفعيل هذا الأمر مباشرة من قائمة "الملف".
عند تفعيل الأمر "تنزيل ملف"، ستقوم برايل سينس بسؤالك، "سيتم حفظ الملفات على قرص الفلاش/ مجلد التنزيلات، هل تريد تغيير هذا الموقع؟". الجواب الافتراضي هو "لا". إذا رغبت بتغيير مكان حفظ الملف المحدد، اضغط "مسافة -4" للانتقال الى "نعم"، ثم اضغط "دخول". انتقل الى المجلد الذي ترغب بحفظ الملفات به، اضغط "مسافة" لاختياره، ثم اضغط "دخول" لبدء التنزيل.
ستُعلن برايل سينس "جاهز للتنزيل"، و ستعرض تقدُّم التنزيل أثناء تنزيل الملف. عند اكتمال التنزيل، ستُعلن برايل سينس، "تم تنزيل الملف بنجاح".


11.5.2.3 تحميل ملف

استخدم هذا الخيار لتحميل ملف من البرايل سينس يو تو ميني الخاص بك الى دروب بوكس بحيث يمكنك الوصول اليه من الأجهزة الأخرى التي تقوم بتوصيلها بدروب بوكس.
لتنفيذ الأمر "تحميل ملف"، اضغط "مسافة - m(النقاط 1-3-4)" أو "F2" لفتح القائمة، ثم انتقل الى "تحرير" باستخدام "مسافة -4" ثم اضغط "دخول". انتقل الى "تحميل ملف" باستخدام "مسافة -4" ثم اضغط "دخول". يمكنك الضغط "دخول - U(النقاط -1-3-6)" لتفعيل هذا الأمر مباشرة من قائمة "الملف".
عند تفعيل الأمر "تحميل ملف"، ستقوم برايل سينس بسؤالك، "حدد ملف لتحميله" و ستقوم بوضعك في قائمة ملف/ مجلد في قرص الفلاش الخاص بك. استخدم طرق التنقل المعتادة لل ملف/ مجلد لتعيين موقع الملف الذي ترغب بتحميله، ثم اضغط "دخول" لبدء عملية التحميل. يمكنك تحديد عدة ملفات بالضغط "مسافة" على كل من الملفات التي ترغب بتحميلها.
عند الضغط "دخول"، ستُعلن برايل سينس، "بدء تحميل XX/YY حيث X هو عدد الملفات الحالية التي يتم تحميلها، و Y هو العدد الإجمالي للملفات التي سيتم تحميلها. عند تحميل الملفات، سيتم عرض عدد الملفات التي تم تحميلها جنباً الى جنب مع التقدم لإجمالي التحميل على شكل نسبة مئوية. عند انتهاء التحميل، ستُعلن برايل سينس، "تم تحميل العدد Y من الملفات" حيث Y هو عدد الملفات التي تم تحميلها على دروب بوكس.


11.5.2.4 نسخ، قص و لصق

لاحظ: عند استخدام "نسخ"، "قص"، أو "لصق" في دروب بوكس، بإمكانك فقط التلاعب بالملفات و المجلدات في قائمة ملف/ مجلد في دروب بوكس الخاص بك. لا يمكنك نسخ أو لصق ملفات من دروب بوكس الى مواقع التخزين على برايل سينس الخاص بك. لنقل ملفات من و الى البرايل سينس و دروب بوكس الخاص بك، الرجاء تنفيذ الأوامر التي تم توضيحها مسبقاً "تنزيل ملف" و "تحميل ملف".
يترك "نسخ" الملفات و المجلدات المحددة في مواقعها الأصلية، و يُنشئ نُسَخ منهم في الأماكن التي قمت باختيارها. يُزيل "قص" الملفات و المجلدات المحددة من مواقعها الأصلية. يمكنك استخدام الأمر "لصق" لوضعهم في مواقع جديدة من اختيارك.
استخدم الوظائف نسخ/ قص كما يلي:
1. حدد الملفات و المجلدات التي ترغب بنسخها. إن كنت ترغب بتحديد ملف أو مجلد واحد فقط، ببساطة ضع المشيرة عليه. إن كنت ترغب بتحديد عدة ملفات و مجلدات، اضغط "مسافة" على كل عنصر ترغب بتحديده.
2. افتح القائمة بالضغط "مسافة -m" أو "F2" ، ثم انتقل الى "تحرير" باستخدام "مسافة -4" ثم اضغط "دخول". انتقل الى "نسخ" ثم اضغط "دخول" لنسخ الملفات و المجلدات المحددة. يمكنك تنفيذ الأمر "نسخ" مباشرة من القائمة نسخ بالضغط "دخول -c". إن كنت ترغب بقص الملفات و المجلدات المحددة، اختر "قص" من القائمة "تحرير". لتنفيذ الأمر "قص" مباشرة من القائمة ملف استخدم "دخول -x". عند تنفيذ الأمر "نسخ" أو "قص"، سترجع البرايل سينس يو تو ميني الى القائمة ملف.
3. انتقل الى المجلد الذي تريده باستخدام طرق التنقل المعتادة لل ملف/ مجلد.
4. افتح القائمة "تحرير" كما هو موضح في الخطوة 2، و اختر "لصق". اضغط "دخول" على "لصق"، و سيتم نسخ أو نقل الملفات أو المجلدات المحددة الخاصة بك. لتنفيذ الأمر "لصق" مباشرة من القائمة ملف استخدم "دخول -v".
إذا كان المجلد الذي تريد النقل أو النسخ اليه يحمل نفس اسم الملف الذي تقوم بنسخه، ستسألك برايل سينس يو تو ميني "الملف xxx موجود بالفعل. الكتابة فوقه؟". اضغط "دخول" على "نعم" إن كنت ترغب باستبدال الملف. إن كنت لا ترغب بالكتابة فوق الملف، اختر "لا"، ثم اضغط "دخول". عند اختيار "لا"، سيتم إلغاء الوظيفة "لصق".


11.5.2.5 حذف ملفات أو مجلدات

لحذف ملفات أو مجلدات من دروب بوكس، انتقل الى الملفات أو المجلدات التي تريد حذفها، و حددهم باستخدام "مسافة". إن كنت ترغب بحذف ملف أو مجلد واحد فقط فأنت لست بحاجة لتحديده، في الواقع يمكنك ببساطة وضع المشيرة فوقه.
افتح القائمة بالضغط "مسافة -m (النقاط 1-3-4)"، ثم انتقل الى "تحرير" باستخدام "مسافة -4" ثم اضغط "دخول". استخدم "مسافة -1" أو "مسافة -4" للانتقال الى "حذف" ثم اضغط "دخول". يمكنك أيضاً حذف الملفات أو المجلدات المحددة باستخدام "مسافة - d(النقاط 1-4-5)".


11.5.2.6 رابط الملف

يتيح لك دروب بوكس إمكانية إنشاء روابط للملفات المخزنة في حسابك الخاص على دروب بوكس. إنها طريقة مفيدة لمشاركة الملفات مع الآخرين مع حماية بقية الملفات على حسابك. يمكنك استخدام الخيار "رابط الملف" لإنشاء رابط لملف بحيث يمكن لمستخدم آخر أن يستخدمه لتنزيل ذلك الملف من حسابك الدروب بوكس.
لتنفيذ الأمر "رابط الملف"، افتح القائمة بالضغط "مسافة -m (النقاط 1-3-4)" أو "F2" ، ثم انتقل الى "تحرير" باستخدام "مسافة -4" ثم اضغط "دخول". انتقل الى "رابط الملف" باستخدام "مسافة -4" ثم اضغط "دخول". لتنفيذ هذا الأمر مباشرة من القائمة "ملف" اضغط "دخول - L(النقاط 1-2-3)".
يحتوي مربع الحوار "رابط الملف" على 3 عناصر تحكم: مربع التحرير "رابط الملف"، زر "نسخ"، و زر "إغلاق". للتنقل ضمن عناصر التحكم استخدم "تبويب (F3 أو مسافة-4-5)" أو "شفت -تبويب (مسافة-F3 أو مسافة-1-2)".
يحتوي مربع التحرير "رابط الملف" على رابط التنزيل الخاص بالملف المحدد. يقوم الزر "نسخ" بنسخ هذا الرابط الى الحافظة للصقه في مستند أو في البريد الإلكتروني للشخص الذي ترغب بإرسال الرابط له. لإغلاق مربع الحوار "رابط الملف"، اضغط تبويب للوصول الى "إغلاق" ثم اضغط "دخول" أو اضغط "مسافة-e (النقاط 1-5)" و سيتم إرجاعك الى القائمة ملف/ مجلد في دروب بوكس.


11.5.2.7 مجلد جديد

استخدم هذا الخيار لإنشاء مجلد جديد على حسابك دروب بوكس الخاص بك. لتنفيذ الأمر "مجلد جديد"، اضغط "مسافة -m (النقاط 1-3-4)" أو "F2" ، ثم انتقل الى "تحرير" باستخدام "مسافة -4" ثم اضغط "دخول". انتقل الى "مجلد جديد" باستخدام "مسافة -4" ثم اضغط "دخول". لتنفيذ هذا الأمر مباشرة من القائمة "ملف" اضغط مفتاح التشغيل السريع "دخول - N(النقاط 1-3-4-5)".
ستسألك برايل سينس يو تو ميني، "اسم المجلد الجديد: ". أدخِل اسم المجلد الجديد الذي تفضله في الآسكي، ثم اضغط "دخول". فسوف يتم إنشاء مجلدك الجديد.
عند إنشاء مجلد جديد، لا يمكنك استخدام الرموز التالية:
" ، | ، < ، > ، ؟ ، : ، *


11.5.3 الخيارات

تحتوي القائمة "خيارات" على عنصر واحد: "إعداد معلومات تسجيل الدخول". لفتح مربع الحوار "إعداد معلومات تسجيل الدخول"، اضغط "مسافة -m" أو "F2" لفتح القائمة، ثم انتقل الى "خيارات" باستخدام "مسافة -4" ثم اضغط "دخول". ثم اضغط "دخول" على "إعداد معلومات تسجيل الدخول".
يحتوي مربع الحوار "إعداد معلومات تسجيل الدخول" على كل ما هو موجود في مربع الحوار "تسجيل الدخول" ما عدا اسم المستخدم و كلمة المرور. يتيح لك ذلك إمكانية تعديل خياراتك لحفظ معلومات تسجيل الدخول و تسجيل الدخول تلقائياً. عند إعداد خياراتك الخاصة بمربعات الاختيار "تذكر لي"، "حفظ كلمة المرور"، و "تسجيل الدخول تلقائياً"، اضغط تبويب للوصول الى "تأكيد"، ثم اضغط "دخول". إن كنت لا ترغب بحفظ إعداداتك، اضغط تبويب للوصول الى "إلغاء" ثم اضغط "دخول" أو اضغط "مسافة - e(النقاط -1-5) أو "مسافة - Z(النقاط -1-3-5-6)".


11.5.4 مفاتيح التشغيل السريعة الخاصة بدروب بوكس

فتح مربع الحوار معلومات المستخدم: دخول – I(النقاط -2-4).
البحث عن ملف: مسافة - f(النقاط 1-2-4)
تنزيل ملف: دخول - T(النقاط 2-3-4-5)
تحميل ملف: دخول - U(النقاط -1-3-6)
رابط الملف: دخول - L(النقاط 1-2-3).
نسخ: دخول -c (النقاط 1-4).
لصق: دخول -v (النقاط 1-2-3-6).
قص الى الحافظة: دخول -x (النقاط 1-3-4-6).
حذف: مسافة - d(النقاط 1-4-5).
مجلد جديد: دخول - N(النقاط 1-3-4-5).
إعداد معلومات تسجيل الدخول: مسافة - I(النقاط -2-4).

